안전점검 체크리스트

1. 점검대상 : 한성백제박물관, 백제학연구소

2. 점검분야 : 건축 분야

3. 점검방법 : 육안점검 및 동작시험

4. 점검결과

구분	세부 점검사항	점검결과	비고
자체점검 리 스 트 (자체시설의 특성에 맞게 작성하여 점검실시)	시설물 등의 기둥, 보 등 주요구조물의 변형과 손상 및 안전여부
	시설물 등의 내․외벽 균열, 마감재(타일, 석재 등) 박리, 박락상태 확인 및 기타 안전여부
	지반침하로 인한 시설물 등의 균열 및 위험 요인
	지반 침하에 따른 구조물의 균열 상태 및 기타 안전여부
	철골구조물의 구조내력 저하 여부 · 도장재료 마감 및 부식상태 · 형강 등 관련부재 변위·변형·휨 상태
	건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태
	방화문, 방화셔터의 정상작동상태 점검
	피난·소화통로 확보여부, 유지관리 상태
	환풍구, 장비반입구, 옥외집수정 등의 구조물 및 덮개 안전 여부
	옥내·외 난간, 계단 등의 안전 여부

2016.   .    .

점검자 :                      (인)

(인)

안전점검 체크리스트

1. 점검대상 : 한성백제박물관, 백제학연구소

2. 점검분야 : 녹지 분야

3. 점검방법 : 육안점검 및 동작시험

4. 점검결과

구분	세부 점검사항	점검결과	비고
자체점검 리 스 트 (자체시설의 특성에 맞게 작성하여 점검실시)	녹지대(수목) 관리상태
	녹지대 보행테크 안전여부
	옥외 시설물 관리 상태
	잔디 관리 상태
	녹지대 석축 안전여부
	옥외 배수로의 안전여부
	수목, 화초 동파예방조치 적정여부
	기타 안전사고 발생 가능시설 점검

2016.   .    .

점검자 :                      (인)

(인)

안전점검 체크리스트

1. 점검대상 : 한성백제박물관, 백제학연구소

2. 점검분야 : 전기 분야

3. 점검방법 : 육안점검 및 동작시험

4. 점검결과

설 비 명	주요점검항목	점검결과
수·배전반분야	변압기류
	차단기, 계폐기류
	계기류 및 보호장치
조명분야	로비등, 전시등, 형광등 등 실내 조명
	외곽 가로·보안등, 바닥등 등 실외 조명
	조명제어시스템 관리상태
방재분야	방재제어시스템 관리상태
비상발전기	소음, 윤활유, 볼트, 너트 헐거움 상태
	패널내부 계기류 및 접속부 상태
기타설비	각종 MCC, UPS, 유도등 등
○ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부 ○ 조명탑 등 전기시설물의 유지관리상태 ○ 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용 여부 ○ 전기기구 접지및 피뢰침설치 적정여부 ○ 전기실 등 누유, 누전 및 보호시설 적정 여부 ○ 배수펌프 전기공급시설 정상공급 여부 ○ 강당 무대장치, 조명시설 등 안전 여부 ○ 개별법에 의한 시설기준 적합 여부
○ 감지기, 자동화재탐지설비 등 소방시설 상태 ○ 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부

2016.  .   .

점검자 :            (인)

(인)

안전점검 체크리스트

1. 점검대상 : 한성백제박물관, 백제학연구소

2. 점검분야 : 통신 분야

3. 점검방법 : 육안점검, 시스템 로그 분석 및 동작시험

4. 점검결과

설 비 명	주요점검항목	점검결과
정보통신장비 및 회선	주요 장비 동작 상태
	통신회선 링크 성능
CCTV 시스템	카메라 동작 상태
	관제센터 및 보안실 모니터링 시스템 동작 상태
	저장분배서버 녹화 상태
출입통제시스템	단말기 동작 상태
	관제센터 및 보안실 모니터링 시스템 동작상태
	감지기(적외선, 자석) 동작상태
TPS실 장비	실 내부 온습도 등 환경 상태
	장비 동작 상태
○ 통신케이블, 통신장비 등 통신설비 이상 여부 ○ 강당 무대장치의 방송설비 등 안전 여부 ○ 개별법에 의한 시설기준 적합 여부

2016.   .    .

점검자 :                  (인)

(인)

안전점검 체크리스트

1. 점검대상 : 한성백제박물관, 백제학연구소

2. 점검분야 : 기계 분야

3. 점검방법 : 육안점검 및 동작시험

4. 점검결과

설 비 명	규 격	수량	점 검 항 목	점검결과
보일러	0.4톤/h	2대	수면계수위, 게이지압력, 가스공급압력, 송풍기상태 점검
공조기	6,000～54,800CMH	15대	소음, 팬벨트 장력, 냉‧난방밸브 상태, 스팀밸브 작동여부 점검
PAC	항온항습기*2대 냉․난방기*15대 냉방기 5대 난방기 1대	23대	가동상태, 소음상태 점검
시스템에어컨	1.2～5HP	13대	가동상태, 소음상태 점검
배수펌프	15KW*2대 7.5KW*2대 3.7kw*10대 2.2kw*8대 0.95kw*4대 0.4kw*3대	29대	레벨스위치, 상한경보, 동작상태 점검
옥외빗물펌프	15kw*2대 7.5kw*2대	4대	레벨스위치, 상한경보, 동작상태 점검
정화조	900인조	1식	정화조 급‧배기상태, 배수펌프 작동점검
열교환기	지역난방*3대 지열*5대 빙축열*2대	10대	누수확인 및 스팀트랩 작동상태 점검
물탱크	210㎥	1조	급수상태, 상한 및 하한경보 상태
지열시스템	150RT	5대	누수, 균열 유무, 가동상태 점검
냉동기	150USRT*2대 122USRT*1대	3대	누수, 균열 유무 점검
냉각탑	150CR*2대 125CR*1대	3대	누수, 균열 유무 점검
축열조	162USRT	11조	누수, 균열 유무 점검

구 분	세 부 점 검 사 항	점검결과
설비분야	○ 배관의 파손․누수 및 유지관리상태 및 부식 여부 ○ 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동여부 ○ 급수․급탕․공조시설 관리 및 안전성 ○ 간이정화조 등 오·하수처리시설 가동상태 ○ 승강기, 리프트 등 운반설비 안전관리 및 작동상태 ○ 옥내·외 집수정 배수상태 및 덮개 이상 여부 ○ 공기조화기, 냉각탑, 배관 등 정상배수 여부 ○ 개별법에 의한 시설기준 적합 여부
가스분야	○ 가스용기 관리상태 및 가연성물질 방치 여부 ○ 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부 ○ 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정여부 ○ 가스보일러의 흡․배기구시설 설치 상태 ○ 지하실 환기 및 관리상태 확인 ○ 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태 ○ 가스사용 시 주의사항 등 안전표어 부착여부
소방분야	○ 소화전, 소방펌프, 소방배관 등 소화설비 상태 ○ 스프링클러헤드, 준비작동식밸브 등 스프링클러 상태 ○ 청정소화약제, 소화기, 자동확산소화기 등 소화약제 상태 ○ 지하주차장배관 등 동파방지설비 정상작동 여부

2016.   .    .

점검자 :          (인)

(인)

안전점검 체크리스트

1. 점검대상 : 몽촌역사관, 백제집자리전시관

2. 점검분야 : 건축 분야

3. 점검방법 : 육안점검 및 동작시험

4. 점검결과

구분	세부 점검사항	점검결과	비고
자체점검 리 스 트 (자체시설의 특성에 맞게 작성하여 점검실시)	시설물 등의 기둥, 보 등 주요구조물의 변형과 손상 및 안전여부
	시설물 등의 내․외벽 균열, 마감재(타일, 석재 등) 박리, 박락상태 확인 및 기타 안전여부
	지반침하로 인한 시설물 등의 균열 및 위험 요인
	지반 침하에 따른 구조물의 균열 상태 및 기타 안전여부
	철골구조물의 구조내력 저하 여부 · 도장재료 마감 및 부식상태 · 형강 등 관련부재 변위·변형·휨 상태
	건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태
	방화문, 방화셔터의 정상작동상태 점검
	피난·소화통로 확보여부, 유지관리 상태
	환풍구, 장비반입구, 옥외집수정 등의 구조물 및 덮개 안전 여부
	옥내·외 난간, 계단 등의 안전 여부

2016.   .    .

점검자 :                      (인)

(인)

(인)

안전점검 체크리스트

1. 점검대상 : 몽촌역사관, 백제집자리전시관

2. 점검분야 : 전기, 통신, 기계 분야

3. 점검방법 : 육안점검 및 동작시험

4. 점검결과

구분	세부 점검사항	점검결과	비고
자체점검 리 스 트 (자체시설의 특성에 맞게 작성하여 점검실시)	특고압 케이블, 수․배전설비 및 보안등 점등상태 이상 여부
	소화기, 경보기, 감지기, 소화전, 소화펌프 등 소방설비 상태전반
	통신케이블, 통신장비 등 통신설비 이상여부
	급·배수배관, 펌프, 위생기기, 각종 설비의 이상 여부
	화재발생 가능기기의 안전 상태 및 각종 인화물질 사전제거 등
	지하집수정 배수상태 및 덮개 이상 여부
	기타 안전사고 발생 가능시설 점검

2016.   .    .

점검자 :                      (인)

(인)