【 붙 임  3 】

강서도로사업소 해빙기 안전점검 결과보고

□ 점검 개요

○ 총평

- 점검 결과 대체적으로 양호한 것으로 판단되나, 2014년 시설물 인수인계에 따라 서울시시설관리공단에서 이관된 절개지(C급)는 구조상 근접 접근이 어렵고 육안점검만으로는 상태판단이 어려우므로 향후 외부 전문가에 의한 정밀점검이 필요할 것으로 판단됨.

○ 점검기간 : 2015. 2. 12~17

○ 점검인원 : 3개반, 9명

□ 안전점검 결과

(단위 : 개소)

구분 관리기관 (주체)	점검 대상 (①+②)	안전 (①)	불안전
			소계 (②, ②=③+④)	응급조치완료 (③)	향후조치대상 (④)
계	12	12	0	0	0
강서도로사업소	12	12	0	0	0

※ 불안전 지역 조치사항 및 조치계획 별도 작성

□ 응급조치 내역

(단위 : 개소)

구분 관리기관 (주체)	계 (③)	배수로 정비	천막 피복 덮기	안전선 및 간판설치	마대쌓기	기타
계
강서도로사업소	없음

※ ③은 안전점검 결과 불안전 시설로 응급조치 완료 개소의 조치내역임.(기타, 주민대피 등 특이사항 기재)

□ 불안전시설 보수․보강 계획

(단위 : 개소)

구분 관리기관 (주체)	계 (②)	낙석방지망	보수.보강공법	낙석방지책	비탈면보강 (옹벽 등)	지정‧고시 등
계
강서도로사업소	없음

※ ②은 안전점검 결과 불안전 시설에 대한 보수․보강 계획 내역임.

급경사지 사진현황

전경사진

급경사지 정기점검(해빙기) 점검표

■ 일반현황

조사일시	2015년 2월 16일
행정구역	(서울특별)시 (구로)구 (오류)동
연장	146	최대높이	30	경사	1:1	이격폭

■ 중점점검

결빙	□유 ■무	해빙에 의한 붕괴 가능성	□유 ■무

■ 붕괴

붕괴 징후	□인장균열 □배부름 □침하 □지하수용출 □비탈면시설변형	붕괴이력	□낙석 □쐐기 □평면 □전도 □활동파괴 □표층유실 □세굴
	위치: 규모: 기타:		위치: 규모: 기타:

■ 급경사지 상태

도로선형										종단형
■		□		□		□				□			□		□
횡단면선형										상부자연비탈면
□		□		■		□				□			□		□
상부자연비탈면경사			( )°		뜬돌			□유 ■무				계 곡 부		( ) 개소
주변 지형	□산악 □준산악 □구릉지 ■평지								풍화도		□신선:미세한 균열조차 없으며 석재로 사용가능할 정도 □약간풍화:약간의 균열, 약간의 절리, 약간의 착색 □보통풍화:균열, 절리발달, 해머타격시 무거운 소리 □심한풍화:여러번 발로 밝으면 깨짐 □완전풍화:암덩어리가 손으로 부서짐 □풍화잔류토:구성입자가 분리되어 약간 이동됨
암석의 결							□전체 □위험 부위

■ 필요공법 및 점검자의견

시공현황 (중복가능)	■낙석방지망 ■낙석방지울타리 □L형측구 ■옹벽 ■산마루측구 □기타 :
필요공법	■현상태유지 □기존시설 교체․보수 □절취공법 □보강시설 □낙석방호시설 □표면보호시설 □배수시설
조 사 자 소 견

급경사지(절․성토사면, 복합사면)점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	절개지		관리기관		강서도로사업소		관리번호		1
위 치	구로구 오류동 산22-2 (오류IC 진출램프 우측)
규 모	높이(m)	30		연장(m)		146		경사		1 : 0.11
유 형								복합

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 절․성토부
• 인장균열 발생 여부	특이사항 없음
• 침하 발생 여부	특이사항 없음
• 배부름 발생 여부	특이사항 없음
• 절토부 암반 절리 발생여부	특이사항 없음
• 급격한 지하수 용출여부	특이사항 없음
• 기존 지하수 탁도 변화여부	특이사항 없음
• 지속적인 낙석발생 여부	특이사항 없음
◦ 상부 자연사면
• 인장균열의 발생 여부	특이사항 없음
• 침하의 발생 여부	특이사항 없음
• 낙석의 발생 여부	특이사항 없음
◦ 옹벽, 석축 등
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 사면 보호/점검 시설물
• 시설물 변형 여부	특이사항 없음
• 시설물 파손 여부	특이사항 없음
• 배수시설의 배수기능 유지 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2015. 2. 17

소 속	직 급	성 명	연 락 처
강서도로사업소	시설7급	김 동 민	사무실 02-2657-7952 휴대폰 *************

■ 점검자 의견

절개지 구조상 현장 접근이 불가능하며 육안 점검상으로는 특이사항이 없으나 향후 외부 전무가의

정밀점검이 필요할 것으로 판단됨.

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	실인 날인
강서도로사업소	도로보수과장	김 권 일

급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		1
위 치	남부순환로 가리봉철도고가(신월IC 방향)
규 모	높이(m)	0.5~7.2		연장(m)		421		경사		1 : 0.11
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
• 침하 발생 유무	특이사항 없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 보강토 옹벽	해당사항 없음
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축	해당사항 없음
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽	해당사항 없음
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	유
• 주변배수시설의 관리상태	양호
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2015. 2. 12

소 속	직 급	성 명	연 락 처
강서도로사업소	시설7급	김 동 민	사무실 02-2657-7952 휴대폰 *************

■ 점검자 의견

대체적으로 양호하며, 2015년 정밀점검 용역 대상 시설물로서 점검결과에 따라 보수예정

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	실인 날인
강서도로사업소	도로보수과장	김 권 일

급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		2
위 치	남부순환로 가리봉철도고가(오류IC 방향)
규 모	높이(m)	1.0~6.2		연장(m)		368		경사		1 : 0.11
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
• 침하 발생 유무	특이사항 없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 보강토 옹벽	해당사항 없음
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축	해당사항 없음
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽	해당사항 없음
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	유
• 주변배수시설의 관리상태	양호
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2015. 2. 12

소 속	직 급	성 명	연 락 처
강서도로사업소	시설7급	김 동 민	사무실 02-2657-7952 휴대폰 *************

■ 점검자 의견

대체적으로 양호하며, 2015년 정밀점검 용역 대상 시설물로서 점검결과에 따라 보수예정

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	실인 날인
강서도로사업소	도로보수과장	김 권 일

급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		3
위 치	안양천길 고척지하차도 앞(구로구 고척동 60-19)
규 모	높이(m)	0.5~4.8		연장(m)		205		경사		1 : 0.11
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
• 침하 발생 유무	특이사항 없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 보강토 옹벽	해당사항 없음
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축	해당사항 없음
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽	해당사항 없음
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	무
• 주변배수시설의 관리상태	양호
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2015. 2. 11

소 속	직 급	성 명	연 락 처
강서도로사업소	시설7급	김 동 민	사무실 02-2657-7952 휴대폰 *************

■ 점검자 의견

대체적으로 양호하며, 2015년 정밀점검 용역 대상 시설물로서 점검결과에 따라 보수예정

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	실인 날인
강서도로사업소	도로보수과장	김 권 일

급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		4
위 치	안양천길 삼성아파트~현대아파트(양천구 신정동 71-37)
규 모	높이(m)	1.0~4.5		연장(m)		1,300		경사		1 : 0.11
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
• 침하 발생 유무	특이사항 없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	일부 균열	지속적 상태 관찰
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 보강토 옹벽	해당사항 없음
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축	해당사항 없음
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽	해당사항 없음
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	무
• 주변배수시설의 관리상태	양호
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2015. 2. 12

소 속	직 급	성 명	연 락 처
강서도로사업소	시설6급	구 희 옥	사무실 02-2657-7951 휴대폰 *************

■ 점검자 의견

경미한 균열이 일부 있으며, 지속적인 상태 관찰이 필요한 것으로 판단됨

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	실인 날인
강서도로사업소	도로보수과장	김 권 일

급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		5
위 치	제물포로 여의2교 남단(영등포구 영등포동 94-93)
규 모	높이(m)	0.5~4.8		연장(m)		200		경사		1 : 0.11
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
• 침하 발생 유무	특이사항 없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 보강토 옹벽	해당사항 없음
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축	해당사항 없음
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽	해당사항 없음
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	무
• 주변배수시설의 관리상태	양호
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2015. 2. 13

소 속	직 급	성 명	연 락 처
강서도로사업소	시설6급	구 희 옥	사무실 02-2657-7951 휴대폰 *************

■ 점검자 의견

2010년 옹벽에 대한 전면적인 보수공사 시행하여 현 상태 양호

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	실인 날인
강서도로사업소	도로보수과장	김 권 일

급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		6
위 치	영등포로 오목교동측(영등포구 양평동 42)
규 모	높이(m)	0.5~4.5		연장(m)		240		경사		1 : 0.11
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
• 침하 발생 유무	특이사항 없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	일부 균열	지속적인 상태관찰
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 보강토 옹벽	해당사항 없음
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축	해당사항 없음
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽	해당사항 없음
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	무
• 주변배수시설의 관리상태	양호
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2015. 2. 13

소 속	직 급	성 명	연 락 처
강서도로사업소	시설6급	구 희 옥	사무실 02-2657-7951 휴대폰 *************

■ 점검자 의견

2010년 옹벽에 대한 전면적인 보수공사 시행하여 현 상태 양호

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	실인 날인
강서도로사업소	도로보수과장	김 권 일

급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		7
위 치	온수동길 삼거리(구로구 오류동 81-254)
규 모	높이(m)	0.5~2.5		연장(m)		150		경사		1 : 0.11
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
• 침하 발생 유무	특이사항 없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 보강토 옹벽	해당사항 없음
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축	해당사항 없음
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽	해당사항 없음
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	무
• 주변배수시설의 관리상태	양호
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2015. 2. 16

소 속	직 급	성 명	연 락 처
강서도로사업소	시설7급	김 동 민	사무실 02-2657-7952 휴대폰 *************

■ 점검자 의견

2012년 옹벽에 대한 전면적인 보수공사 시행하여 현 상태 양호

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	실인 날인
강서도로사업소	도로보수과장	김 권 일

급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		8
위 치	오류철도고가(구로구 오류동 87-2)
규 모	높이(m)	0.5~2.5		연장(m)		150		경사		1 : 0.11
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
• 침하 발생 유무	특이사항 없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 보강토 옹벽	해당사항 없음
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축	해당사항 없음
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽	해당사항 없음
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	무
• 주변배수시설의 관리상태	양호
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2015. 2. 16

소 속	직 급	성 명	연 락 처
강서도로사업소	시설7급	김 동 민	사무실 02-2657-7952 휴대폰 *************

■ 점검자 의견

2013년 옹벽에 대한 전면적인 보수공사 시행하여 현 상태 양호

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	실인 날인
강서도로사업소	도로보수과장	김 권 일

급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		9
위 치	오류IC 진입램프 우측
규 모	높이(m)	1.2~1.3		연장(m)		30		경사		1 : 0.11
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
• 침하 발생 유무	특이사항 없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 보강토 옹벽	해당사항 없음
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축	해당사항 없음
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽	해당사항 없음
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	유
• 주변배수시설의 관리상태	양호
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2015. 2. 16

소 속	직 급	성 명	연 락 처
강서도로사업소	시설7급	김 동 민	사무실 02-2657-7952 휴대폰 *************

■ 점검자 의견

대체적으로 양호

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	실인 날인
강서도로사업소	도로보수과장	김 권 일

급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		10
위 치	오류IC방향 개봉철도고가끝단 램프상 우측 옹벽
규 모	높이(m)	1.5		연장(m)		150		경사		1 : 0.11
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
• 침하 발생 유무	특이사항 없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 보강토 옹벽	해당사항 없음
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축	해당사항 없음
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽	해당사항 없음
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	유
• 주변배수시설의 관리상태	양호
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2015. 2. 16

소 속	직 급	성 명	연 락 처
강서도로사업소	시설7급	김 동 민	사무실 02-2657-7952 휴대폰 *************

■ 점검자 의견

대체적으로 양호

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	실인 날인
강서도로사업소	도로보수과장	김 권 일

급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		11
위 치	구로 IC방향 개봉철도고가 방향 진입램프상 좌측
규 모	높이(m)	0.2~2.0		연장(m)		65		경사		1 : 0.11
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
• 침하 발생 유무	특이사항 없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 보강토 옹벽	해당사항 없음
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축	해당사항 없음
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽	해당사항 없음
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	무
• 주변배수시설의 관리상태	양호
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2015. 2. 16

소 속	직 급	성 명	연 락 처
강서도로사업소	시설7급	김 동 민	사무실 02-2657-7952 휴대폰 *************

■ 점검자 의견

대체적으로 양호

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	실인 날인
강서도로사업소	도로보수과장	김 권 일

도로사면(옹벽) 점검사진

안양천길 고척지하차도	구로구 오류철도고가 좌측
구로구 온수동길 삼거리	안양천길 삼성아파트~현대아파트
제물포로 여의2교 남단	영등포로 오목교 동측

오류IC 진입램프	구로IC방향 개봉철도고가