안전점검 체크리스트

(시설물 명 :         )

□ 소방시설

(해당란에 ○ 표)

구 분	주요 점검내용	적정	불량	정비요	비고
소 화 기	․ 용기본체의 부식 유무 ․ 설치장소의 소화기표시 유무 ․ 밸브 및 패킹의 노후 및 탈락 여부 ․ 노즐 등에 이물질 여부 ․ 사용방법 및 적용화재 표시 유무
옥내. 외 소화전 설비	․ 소화전이 통행 또는 피난에 지장이 없고 사용할 때에 쉽게 반출할 수 있는 장소에 설치 됨의 여부 ․ 소화전함, 펌프, 전동기 주위의 장애물 유무 ․ 소화전함, 호스, 노즐, 배관, 관부속, 밸브류등의 변형, 손상 부식 여부 ․ 각 밸브의 개폐조작 용이 여부
스프링쿨러, 물분무설비	․ 제어밸브의 개폐, 작동, 접근 여부 ․ 배관 및 헤드의 유수 유무 ․ 동결 또는 부식할 우려가 있는 부분에 보온, 방호조치 여부 ․ 헤드주위의 작동 필요 공간이 확보 및 살수에 방해가 되는 장애물 여부
자동화재탐지 ․비상경보설비	․ 화재발생 감지기의 적정 설치 여부 ․ 연기감지기의 출입구 부분이나 흡입구가 있는 실내의 부분에 설치 여부 ․ 비상전원의 방전 여부 ․ 수신기 조작부 스위치 정상위치 여부
피난설비	․ 피난기구의 설치장소와 장치구의 적정 표시 여부 ․ 피난기구 및 고정장치의 노후, 파손, 변형 여부 ․ 비상구 문의 밖으로 열림 및 용이한 개방 여부 ․ 통로에 피난에 방해가 되는 물건의 방치 여부 ․ 옥외계단의 노후 및 파손 여부
소화용수설비	․ 저수탱크의 파손, 누수, 동결 등으로 사용상 지장 유무 ․ 소화용수는 만수 여부 ․ 사용에 지장이 있는 장애물 방치 여부