안전점검 체크리스트(건축물)

점검사항	점검결과		조치사항
	○, ×	내용(위치, 상태)
▪ 구조안전성
∙ 지반상태 지반침하 이상징후 및 침하여부
∙ 균열상태 구조체 균열발생 유무 비구조체 균열발생 유무
∙ 변형상태 기울기 및 바닥판 변형상태
∙ 구조체노후화 철근부식,노출,콘크리트박리,박락등의발생 철골부재 및 접합부상태
▪ 건축마감
∙ 지붕, 옥상마감 옥상 방수, 마감, 드레인 등
∙ 외부마감 외벽 마감 및 방수상태
∙ 내부마감 내부마감재 상태
∙ 창호 창호 및 코킹상태
▪ 관리상태
∙ 유지관리 손상보수 상태 설계도서 보유상태 안전점검 실시상태 및 교육일지 작성여부
∙ 재난대비 방화 구획 및 관리상태 비상구, 피난로, 소방차진입로 관리 소방시설 관리상태(소화기, 완강기, 손전등)
∙ 안전관리 안전난간 및 안전표지판 부착 상태 미끄럼 방지상태(복도, 욕실, 계단 등) 낙하․비래 방지 조치, 유해환경에 대한 조치상태
점검일자 : . . . 점검자 : (서명)

안전점검 체크리스트(소방분야)

점검사항	점검결과		조치사항
	○, ×	내용(위치, 상태)
ㅇ 소화기 또는 자동확산소화기 1. 소화기 구획된 실마다 설치 여부 2. 안전핀, 호스, 노즐의 부착 상태 및 노즐의 이물질 여부 3. 약제 응고상태 및 압력게이지 지시침 확인
ㅇ 자동화재 탐지설비 4. 수신반 상태확인(정상 작동 여부) 5. 감지기 정상설치 여부 및 작동 여부
ㅇ 옥내소화전 및 스프링클러 6. 옥내소화전내의 관창 및 호스연결 상태확인 7. 비상벨의 외형상 변형, 손상 상태 8. 누름 버튼 작동시 음향장치 작동 여부 9. 전동기 및 펌프의 부식 및 파손 여부 10. 압력게이지 정상 작동 범위에 위치하는지 여부 11. 경보장치 스위치의 상태 12. 헤드의 누수ㆍ변형ㆍ손상ㆍ장애 여부 13. 각종 밸브 정상위치 여부
ㅇ 피난유도등(유도등) 14. 주위에 유도등의 식별에 장애가 되는 물건 존재 여부 15. 상용전원 차단시의 점등 여부
ㅇ 비상조명등 16. 비상전원 내장하는 비상조명등 상용전원 차단시 점등 상태 17. 비상전원 내장하는 비상조명등의 예비전원상태 확인
ㅇ 완강기 18. 기구본체 및 로프의 변형, 손상, 풀어짐, 결합부 및 이음매 상태 19. 충분한 탈출개구부의 존재 여부 20. 배치상태 양호 여부
ㅇ 방화문(방화셔터) 21. 화재시 감지기의 작동에 의해 자동으로 닫히는 구조인지 확인 22. 방화셔터 작동 개소 주변 적재물(방해물) 여부 23. 방화문 도어클로저 정상작동 여부
ㅇ 피난탈출구(비상구) 24. 잠금장치 설치 또는 폐쇄 여부 25. 피난탈출구의 진입부분 및 피난통로 통행 방해 물품방치 여부
점검일자 : . . . 점검자 : (서명)

안전점검 체크리스트(전기분야)

점검사항	점검결과		조치사항
	○, ×	내용(위치, 상태)
① 인입선 점검 ․가공전선 및 지중전선의 멘홀 등 적정성 확인 ․전기설비 기술기준 적정여부 확인
② 수․배전반 점검 ․각종 지시 계기류 동작여부 확인 ․보호계전기 TAP 등 적정여부 확인
③ 변압기 점검 ․과부하 여부, 누설전류 확인 ․부싱 누유 등 이상유무 확인
④ 개폐기, 차단기 점검 ․정격용량, 정격차단용량, 정격퓨즈 확인 ․개폐표시, 열화, 손상여부 등 확인
⑤ 전기배선 점검 ․규격전선 사용, 열화 및 피복손상여부 확인 ․기술기준 적정여부 등 확인
⑥ 접지 점검 ․접지종별 접지여부 여부 ․접지선 열화, 피복손상여부 확인
⑦ 비상 발전기 점검 ․운전상태, 연동여부, ATS절체 여부 ․외관점검, 연료수급 등 확인
⑧ 보호설비 ․위험표지판 부착여부, 시건장치 여부 확인 ․배수펌프 설치여부, 동작여부 확인
⑨ 기타 ․충전부와 적치물과의 이격거리, 누수여부 확인 ․배수펌프 설치여부, 동작여부 확인 ․전기사업법에 의한 주기적인 점검실시 여부 확인 ․전기설비 기술기준 및 판단기준 적정성 확인
점검일자 : . . . 점검자 : (서명)

안전점검 체크리스트(가스분야)

점검사항			점검결과		조치사항
			○, ×	내용(위치, 상태)
①	용 기	화기를 취급하는 장소를 피하여 옥외설치(※ LP가스 해당사항)
		화기 취급장소와 8 m 이상 우회거리 유지(※ LP가스 해당사항)
②	가 스 계량기	화기 취급장소와 2 m 이상 우회거리 유지
		전기계량기(개폐기) 60 cm, 굴뚝ㆍ전기점멸기 및 전기접속기 30 cm, 미절연 전선과 15 cm이상 유지
③	배 관	호스는 3m 이내로서 “T"형 연결 금지, 접속부위는 호스밴드 등으로 견고히 연결
		배관의 부식 및 파손 여부
④	가 스 누 출 여 부	각 접속부 및 배관 또는 호스의 누출여부
⑤	보일러 및 온수기 급배기	온수기 및 보일러는 목욕탕 등 환기불량장소에 설치하지 아니할 것
		배기통 끝은 배기가 장애물 또는 외기의 흐름에 방해 받지 않는 구조 및 위치에 설치
⑥	가 스 용 품	관리 및 작동상태가 이상이 없는 구조
		검사품 및 KS표시 여부
⑦	안 전 장 치	연소기 각각에 대하여 퓨즈콕 등 설치 및 가스누출경보차단장치의 설치위치 및 수량이 적정하고 작동상태가 양호할 것
점검일자 : . . . 점검자 : (서명)

안전점검 체크리스트(위생분야)

점검사항			점검결과		조치사항
			○, ×	내용(위치, 상태)
①	시설 환경	충분한 환기 시설
		바닥, 벽, 천장, 폐기물용기, 환기시설, 방충시설 등의 청결 관리
		식품등을 위생적으로 보관할 수 있는 창고를 갖추었는지 여부
		조리장, 급수시설, 보관시설, 화장실 등 위생 청결유지 여부
②	개인 위생	종업원의 건강진단 실시여부
		위생복･위생모･위생장갑 착용, 작업장 출입 및 오염작업 후 손 세척 등
③	원료 사용	무허가(무신고·무등록) 원료 및 식품 사용여부
		부패･변질된 원료 및 식품의 사용여부
		무표시 원료 및 식품의 사용여부
		유통기한이 경과된 원료 또는 완제품을 조리할 목적으로 보관･사용
		용수 저장탱크를 주기적으로 청소･소독 반기별 1회 이상)
④	공정 관리	원료보관실□제조가공실□포장실등의 내부 를 청결하게 관리
		어류･육류･채소류를 취급하는 칼･도마 는 각각 구분하여 사용
		행주 및 사용장갑의 용도별 구분사용 (전처리용, 조리용, 청소용)
		배식 후 남은 식품은 가능한 한 폐기하고, 재사용할 경우 적정하게 처리
⑤	보관	냉동･냉장시설 및 가열처리시설에는 온도 계 또는 온도 측정 계기 설치
		보관창고의 청결 유지
		원부자재 및 완제품(날음식과 가열조리 음식)의 구분･보관
⑥	기타	시설관리자의 위생점검 실시 및 위생 교육 이수 여부
		조리사,영양사 및 위생관리자 선임여부
점검일자 : . . . 점검자 : (서명)