□ 공원이용시설 안전점검 결과(2.9～2.10)

공원명	점검대상 (지적사항)	조치결과	비 고
서울대공원	-대동물관 코끼리 내실 디딤면 폭 좁음		2.28 조치예정
서울대공원	-대동물관 아프리카 물소 이중 시건장치 설치		2.28 조치예정
서울대공원	대동물관 남자 화장실 타일 일부 균열발생	균열 보수완료
서울대공원	-남미관 소화전내 소방호수 및 관창 미연결	소방호수 연결 비치완료
서울대공원	-해양관 관람석 의자 1개소 파손	조치완료
서울대공원	-해양관 야외 방사장 옥상 트러스 접합부 부식		4.24 조치예정
서울대공원	-동양관 외벽 일부 탈락 및 도색 들뜸		3.17 조치예정
서울대공원	-동양관 뉴기니악어 온열기(열등)노후 및 열화	조치완료
서울대공원	-동양관 출입구주변 일부 미 제설	제설완료
서울대공원	-동양관 삼악어 관람대 일부 파손(흔들림)	보수완료
서울대공원	-제3아프리카관 청소용 용수공급함 파손	조치완료
서울대공원	-제3아프리카관 출입구주변 일부 미제설	제설완료
서울대공원	-코끼리열차 탑승장 기둥 하부 콘크리트 탈락	조치완료
서울대공원	-대형주차장 화장실 목재벽체 탈락	조치완료
서울대공원	-대형주차장 화장실 주변 쓰레기 적치	조치완료
서울대공원	-편의점 후면 화장실입구 벽체 페인트 박락	조치완료
서울대공원	-들소사 1층 소방 감지기 불량	교체완료
서울대공원	-동양관 1층 소화전함 관창 미비치	소화전함 관창 비치완료
서울대공원	-지하구 배수펌프 전원선이 바닥에 널려있는 상태	배관 및 배선정리 완료
서울대공원	-104 지하구 배수펌프 전극봉 높낮이 불량	조치완료

공원명	점검대상 (지적사항)	조치결과	비 고
서울대공원	-소동물관 창고 천정결로로 MCC판넬 상부 누수 가능성	조치완료
서울대공원	-꼬마 동물사 방열기 사용 콘센트 소손	콘센트 교체완료
서울대공원	-어린이 동물원 꼬마동물사 빗물홈통 빠짐	조치완료
서울대공원	-어린이 동물원 정자계단 파손	보수완료
서울대공원	-어린이 동물원 일본원숭이앞 보도침하	보수완료
서울대공원	-어린이 동물원 견사 내실 옆 가로등 제거 후 안전조치 미흡	조치완료
서울대공원	-남미관 전시관 F․C․U(팬코일유니트) 배관 누수	F․C․U배관 수리완료
서울대공원	-동물병원 급수배관 파손 누수	급수배관 수리완료
서울대공원	-대동물관 전시장 천정등 부점등	교체완료
서울대공원	-대동물관 남자 화장실 벽체 타일 균열	조치완료
서울대공원	-대동물관 실내 전시실 벽체균열	조치완료
서울대공원	야외테이블 도색필요	오일스테인 도색완료
서울대공원	판고라 도색 필요	오일스테인 도색완료
서울대공원	야외테이블 도색필요	오일스테인 도색완료
서울랜드	키즈랜드 돌출부 보호쿠션 미설치	보호쿠션 설치 완료
서울랜드	액션존 나무계단 파손	나무계단 교체 완료
서울랜드	액션죤 외부 전기콘센트 덮개 탈락	콘센트 덮개 설치 완료
동일삭도	1호선 보호망 연결 U-Bolt 녹 발생	아연도금 도색 완료

공원이용시설 안전점검 결과(2.9～2.10)

○  점검대상(지적사항)

누계	동부사업소	중부사업소	서부사업소	서울대공원	어린이대공원
	보라매공원 등	남산공원 등	월드컵공원 등
36				36

○  조치실적(현장조치)

계	동부사업소	중부사업소	서부사업소	서울대공원	어린이대공원
32				32

※ 점검대상 및 조치실적은 공원별로 작성