안전 확보를 위해 교체·보수·보강이 필요한 시설·장비현황

□ 성동도로사업소 교량보수과                                                                    (금액단위 : 천원)

연번	구 분	시 설 명 (위치)	안전조치 필요시설	필요시설(장비)내역			예 산
				세부항목	내 용	시설 상태	소요예산	산출내역	집행 예정시기
1	도로 (동부간선로)	묵동천교, 송정교,뚝도1교, 뚝도2교	방호울타리 보완(교체) 설치	동부간선로 시설물 구간 지침상 높이 규격에 부적합하는 방호울타리 보완(교체)	방호울타리 1,023m 교체	콘크리트 이격식 방호울타리가 높이가 45cm로 지침에 부적합하고 차량 추락시 부 자전거도로 이용자 위험 상태 상존	400,000	방호울타리 설치 m당 350천원 ×1023m =358,050천 기타 기존 방호벽 제거 등 부대비용41,950천	‘14,하반기