암모니아성질소측정기 이전설치 기초시설 설치

▢ 설치위치 : TMS실 외벽(동쪽)

TMS실

#1

#2

▢ 규격 및 수량

○ 규 격 : 800×500×500mm(지표면 위 300mm)

○ 수 량 : 2개

500mm

800mm

500mm

300mm

지표면