자료 #2

액션미팅 개최결과 및 정산보고

<남부수도사업소 급수운영과>

□ 개최결과 총괄

○ 주    제 : 사고율 제로를 위한 공사장 안전관리 대책

○ 일    시 : 2019. 5.15.(수) 08:00 ~ 18:00

○ 장    소 : 영흥도(인천 옹진군 영흥면 소재)

○ 참 여 자 : 총 27명 (직원 25명, 공무직 2명)

구 분	성 명			비 고
스폰서(부서장)	이성환
진행자(퍼실리테이터)	서규석
토 론 자	서장원	류태현	이일로
	조혜주	유동훈	황중연
	송현우	김태승	전인숙
	이성교	주해돈	이성운
	권기진	조승수	김성남
	김기태	신성현	김기삼
	김홍일	김미연	김남균
	백승오	강서영	정척희
	조동현

□ 예산 집행결과 정산

세 부 항 목	배정액(원)	집행액(원)	집행액 산출내역	잔액(원)
계	955,060	955,060		0
식 비(점심)	477,530	477,530	17,680원×27명
식 비(저녁)	477,530	477,530	17,680원×27명

자료 #3

주제선정 및 문제점 목록

주 제
사고율 제로를 위한 공사장 안전관리 대책

선정배경 및 문제점
□ 선정배경 ○ 최근 상수도 굴착공사 현장에서 토사 붕괴로 인한 인명피해가 발생하는 등 공사장 안전관리의 중요성이 절실히 요구되고 있는 상황임. □ 선정이유 ○ 해빙기에 동결지반의 융해에 따라 절·성토 사면의 붕괴재해와 지반 침하로 인한 안전사고가 발생하지 않도록 시설물 및 건설공사장의 안전점검에 안전을 기하고자 함. □ 문제점 ① 터파기 시행 시 굴착면에 대한 기울기 기준을 준수하지 않아 사고가 발생함. ② 비탈면을 밟고 오르는 등 위험한 행동으로 인하여 토사가 붕괴됨. ③ 안전장구를 허술하게 착용하여 사고로부터 제대로 보호받지 못함.

자료 #4

문제점의 원인 및 해결방안

□ 문제점의 원인

문 제 점	근 본 원 인	비 고
① 굴착면의 기울기 미준수 ② 통행안전 미준수 ③ 안전장구 미착용	① 작업의 편의성 ② 통행에 대한 안전불감증 ③ 안전장구의 불편함

□ 해결방안

문제점	해결방안	비 고
① 터파기 경사기준 미준수	공사감독자 및 작업근로자 상시 교육
② 통행안전 미준수	비탈면 근처의 통행을 통제토록 지시
③ 안전장구 미착용	양질의 안전장구를 사용토록 지시

자료 #5

의 사 결 정	채 택	채택불가	유 보
	○

□ 주    제 : 사고율 제로를 위한 공사장 안전관리 대책

□ 해결방안 : 토사붕괴 방지 및 공사장 안전관리 교육 시행

□ 세부 실천계획

○ 굴착공사 시행 시 비탈면을 말끔히 하도록 지시

○ 굴착면의 기울기 기준(보통 1:1)을 준수토록 지시

○ 지반이 연약한 현장은 흙막이 지보공 설치를 적극 검토

○ 굴착심도가 1.5 이상되는 경우 간이 사다리 설치하여 통행토록 지시

○ 작업중에 비탈면으로 통행하지 않도록 작업근로자 교육 시행

○ 비탈면 근처에 장비차량 등 하중이 실리지 않도록 안전교육 시행

○ 현장에 있는 모든 근로자는 안전장구를 필수 착용토록 교육 시행

□ 장애요인(고려사항)

○ 해당없음

자료 #6

액션미팅 실행계획 추진 결과보고서

남부수도사업소

제안명 : 사고율 제로를 위한 공사장 안전관리 대책

추진

팀명

급수운영과

추진

기간

2019. 5. ~ 2019. 12.

계       획

추진실적

담당자

무엇을

어떻게

추진기한

추진내용

추진기간

추진성과