붙임 1

액션미팅 개최결과 및 정산보고

<배급수연구과·서울물연구원>

□ 개최결과 총괄

○ 주    제 : R&D 실용화 및 기관협력 강화

○ 일    시 : 2018. 5. 23.(수) 09:00~18:00

○ 장    소 : 파주시 민통선 일대(장단면)

○ 참여기관 : 수도연구부장 및 배급수연구과 직원

○ 참 여 자 : 총 9명 (내부회원 9명)

구 분	소 속	직위(직급)	성 명	비 고
스폰서(부서장)	수도연구부	부장(4급)	최영준
진행자(퍼실리테이터)	배급수연구과	주무관(6급)	최병석
담 당 자	배급수연구과	주무관(7급)	이진숙
토 론 자	배급수연구과 (3명)	주무관(6급)	최병석	1분임
		주무관(6급)	강진호
		주무관(연구사)	김성재
	배급수연구과 (2명)	주무관(연구사)	김효일	2분임
		주무관(연구사)	유재용
	배급수연구과 (3명)	과장(5급)	김현돈	3분임
		주무관(연구사)	한금석
		주무관(7급)	이진숙

□ 개최실적 요약

◦수도연구부 배급수연구과는 「R&D 실용화 및 국제협력 강화」라는 주제에 대하여 3개의 분임조를 편성하여 3건의 안건에 대해 토론 및 해결방안을 모색한 결과 「상수도관 노후도 평가기준 설정」을 최우수 안건으로,「스마트 미터링의 빅데이터 활용을 통한 상수도시스템 개선」을 우수 안건으로 채택함.

◦배급수연구과 직원들의 소통의 장 마련으로 단합 및 소속감 고취.

□ 예산 집행결과 정산

세 부 항 목	배정액(원)	집행액(원)	집행액 산출내역	잔액(원)
계	545,000	544,000		1,000
차량임차비	113,000	0	0
회의실임차비 식비	167,000	159,000	중식(회의실임차포함) 159천원
다과 및 음료비	68,000	259,500	다과 81천원 도너츠 99천원 음료 등 79천원
회의진행비 및 플래카드제작 등	136,000	65,500	문구 65천원
시상금	61,000	60,000	수처리과 일괄 집행 (상품권 6매 수령)

붙임 2

1분임

주제선정 및 문제점 목록

주 제
상수도관 노후도 평가기준 설정

선정배경 및 문제점
□ 선정배경 ○ 기존수도관 교체 기준은 누수, 녹물 등에 취약한 비내식성관을 내식성관으로 관종 교체함 - 교체현황 :총 13,587km 중 13,366km정비, 잔여 221km(1.6%) ○ 노후도 평가 기준 연구추진의 필요성 - 현재 매설된 내식성 수도관은 새로운 관종으로 교체할 필요가 없고 최초 설치된 덕타일주철관(1984년)이 내용연수 30년을 초과 - 따라서, 수도관의 노후정도를 기준으로 교체주기를 마련할 필요가 있음 □ 선정이유 ○ 기존 노후도 평가기준 문제점(상하수도협회,『상수도관 성능평가 매뉴얼』,2016) : 평가인자의 가중치 및 등급결정 등 평가방법이 직관적, 주관적임 ○ 미국 등 외국의 평가기준의 경우주로 비내식성관의 부식정도를 평가하여 내식성관 평가에는 부적합 □ 문제점 ① 객관적이고 과학적인 평가기준 부재 ② 각 평가지표에 대한 실질적인 자료 부족 ③ 기존 GIS자료 활용에 대한 방안 부재

문제점의 원인 및 해결방안

□ 문제점의 원인

문 제 점	근 본 원 인	비 고
① 객관적이고 과학적인 평가기준 부재	기존의 점수평가법은 평가인자의 가중치 및 등급결정 등이 직관적, 주관적임
② 각 평가지표에 대한 실질적인 자료 부족	- 관의 경과연수에 따른 관의 물리적 특성변화 등 평가지표에 관한 기존자료가 미비함
③ 기존 GIS자료 활용에 대한 방안 부재	- GIS상 수도관에 대한 축적된 자료의 활용 방안 부재

□ 해결방안

문제점	해결방안	비 고
① 객관적이고 과학적인 평가기준 부재	- 경과연수와 평가인자간 인과관계 분석에 의한 평가기준 설정
② 각 평가지표에 대한 실질적인 자료 부족	- 경과연수별 평가인자변화 자료수집 - 관체물리적 특성변화, 수질변화 및 토양부식성 자료수집
③ 기존 GIS자료 활용에 대한 방안 부재	- GIS의 누수자료(누수건수)활용한 노후도 평가방안 검토 목표누수율 달성을 위한 사용연수 설정방안 검토

실 천 계 획 서(Action Plan)

의 사 결 정	채 택	채택불가	유 보
	○

□ 주    제 : 수도관 노후도 평가기준 설정

□ 해결방안 : 평가인자와 사용연수와의 인과관계 분석에 의한 과학적이고 객관적인 평가방안 제시

□ 세부 실천계획

○ 누수 빅데이터 분석으로 사용기간과 누수율 인과관계분석

- 추진일정 : 2018.4. ~ 2019.12

- 추진내용

․GIS상 누수자료 수집 및

․경과연수와 누수건수와의 인과관계 분석

․누수(량)율과 누수건수와의 관계 도출

○ 수도관 재질의 경과연수에 따른 물성변화분석

- 추진일정 : 2018.4. ~ 2020.12.

- 추진내용

․수도관 경과연수에 따른 물성변화 데이터 확보 및 경과연수별 물성변화분석

․부식정도 평가 데이터 확보로 부식영향평가

○ 수도관 경과연수에 따른 수질영향 분석

- 수도관 경과연수에 따른 수돗물의 수질변화 데이터 확보로 경과연수와 수질변화 인과관계 분석

□ 고려사항

○ 인자별로 노후도 우선순위를 고려한 서울시에 적합한 과학적 노후도 평가기준 마련으로 최적관망 운영관리

2분임

주제선정 및 문제점 목록

주 제
스마트 미터링의 빅데이터 활용을 통한 상수도시스템 개선

선정배경 및 문제점
□ 선정배경 ○ IoT를 이용한 수도계량기 원격검침 시범사업 도입(2018년) - 통신 3사의 IoT 통신망 서울시 전역에 구축 완료 ○ 스마트 미터링 운영 시 수도계량기 사용량 관련 빅 데이터 생성 - 1시간 단위 수전별 사용량 정보 및 옥내 누수, 역류 등 수전관리 정보 □ 선정이유 ○ 생성된 빅데이터에 대한 다양한 활용방안 부재 - 요금 부과에 필요한 정보는 월 1회 검침값으로 충분하며, 빅데이터 미활용 시 서버 운영 및 통신비 등에 막대한 비용 소요 ○ 스마트 미터링을 스마트 관망관리 및 대시민 서비스 개선에 활용 - 관망의 말단 센서인 스마트계량기를 통해 관망 누수 모니터링, 정수장 계획 생산, 독거노인 관리 등에 활용 □ 문제점 ① 스마트 미터링에 대한 기술 표준화 미비 ② 원격검침 데이터를 활용하여 시스템을 개선한 과거 사례 없음 ③ 스마트 관망관리와의 연계 가능성 미검증

문제점의 원인 및 해결방안

□ 문제점의 원인

문 제 점	근 본 원 인	비 고
① 스마트 미터링에 대한 기술 표준화 미비	관련 국내외 기준이 없음
② 원격검침 데이터를 활용하여 시스템을 개선한 과거 사례 없음	빅데이터 활용에 대한 이해 부족
③ 스마트 관망관리와의 연계 가능성 미검증	원격검침이라는 좁은 관점 에서만 검토(기술 융합에 대한 이해 부족)

□ 해결방안

문제점	해결방안	비 고
① 스마트 미터링에 대한 기술 표준화 미비	기술 표준화 진행
② 원격검침 데이터를 활용하여 시스템을 개선한 과거 사례 없음	해외 사례 검토 및 전문가와 공동연구
③ 관망관리시스템과 연계 가능성 미검증	국내외 사례 검토 및 유량감시시스템과 연계방안 모색

실 천 계 획 서(Action Plan)

의 사 결 정	채 택	채택불가	유 보
	○

□ 주    제 : 스마트미터링의 빅데이터 활용을 통한 상수도시스템 개선

□ 해결방안 : 스마트미터링 빅데이터 분석 및 스마트 관망관리시스템과 연계방안 연구

□ 달성지표

○ 스마트미터링 빅데이터의 관망관리시스템 적용을 통한 솔루션 개발

○ 스마트미터링을 통한 부가 서비스 개발

□ 세부 실천계획

○ 스마트미터링 빅데이터 분석 및 활용방안 도출

- 현장 수집 데이터로부터 시간별, 일별, 월별 사용량 추이 분석

- 구경별, 업종별 lpcd 분석 및 물 사용에 영향을 주는 인자 도출

- 관망 해석 등 타 기술에 접목방안 도출

○ 스마트 관망관리시스템 연계방안 연구

- 우리시 유량감시시스템과 연계를 위한 시범사업 실시

- 관망 누수 감시, 계획 생산량 결정 등 운영기술 개발

○ 스마트미터링 부가 서비스 개발

- 독거노인 관리, 동파 경고 등 실증사업 실시

- 계량기 및 배급수관 적정 구경 선정을 위한 설계자료 개발

□ 장애요인(고려사항)

○ 소규모 급수구역에서 시범사업 및 실증사업 실시 필요

○ 전문성 확보 및 시제품 개발을 위해 공동연구 필요

3분임

주제선정 및 문제점 목록

주 제
배급수관망 부식방지를 통한 수돗물 신뢰성 향상

선정배경 및 문제점
□ 선정배경 ○ 수도관 녹물으로 인한 신뢰감 저하 및 유지보수 필요 - 수돗물 음용률 저하 및 수도관 교체에 따른 공사비용 발생 ○ 수돗물 외부부식에 따른 누수, 수도관 교체공사 등 발생 - 외부부식에 의한 누수로 누수율 상승 및 배관 공사비용 발생 □ 선정이유 ○ 수도관 관리를 위한 유지·보수비용 등 예산 절감 - 수도관 녹물 발생을 방지하고 수도관의 수명을 늘림으로써, 수도관 교체주기를 줄이고, 수도관 교체공사에 따른 시민의 불편을 최소화 ○ 외부 부식 방지를 통한 안전한 아리수를 공급 - 수도관 외부 부식에 따른 누수, 녹물 발생을 줄임으로써, 아리수 신뢰성 향상에 기여하고, 배관 교체 비용을 최소화에 기여 □ 문제점 ① 부식방지기술의 현장 실용화 ② 석회수 주입시 용해성 문제에 따른 탁도 증가 ③ 외부부식 영향 최소화

문제점의 원인 및 해결방안

□ 문제점의 원인

문 제 점	근 본 원 인	비 고
① 부식방지기술의 현장 실용화	관련 기준이 없음
② 석회수 주입시 용해성 문제에 따른 탁도증가	석회수의 난용성
③ 외부부식 영향 최소화	관련기준이 없음

□ 해결방안

문제점	해결방안	비 고
① 부식방지기술의 현장 실용화	기준 법제화 및 현장적용
② 석회수 주입시 용해성 문제에 따른 탁도증가	소석회 용해기술 확보
③ 적정 잔류염소 농도 기준 선정	PE 필름 덧씌움 기술 개발 기준 법제화 및 현장적용

실 천 계 획 서(Action Plan)

의 사 결 정	채 택	채택불가	유 보
	○

□ 주    제 : 상수관망 부식방지를 통한 수돗물 신뢰성 향상

□ 해결방안 : 수돗물 부식성 지수 조절 및 PE 필름을 이용한

수도관 부식방지

□ 달성지표

○ 수질안전성을 고려한 수도관 부식방지기술 개발 및 상용화

○ 부식방지효과로 음용률 향상 및 예산절감 효과

□ 세부 실천계획

○ 수돗물 부식성 지수 관리 범위 설정 연구

- 2018. 6 대한상하수도학회 논문 게재 추진

“수돗물 부식성 제어를 통한 수도관 부식방지기술: 석회수 분산화장치를 이용한 미네랄 공급 효과와 영향 분석”(논문심사 중)

- 2018.10 학회발표 1편

○ 환경부 국책연구과제 참여

- 석회분산화장치 기반 상수관망 부식제어 시스템 개발

- 석회 용해화 기술 현장적용을 위한 파일롯 실증연구

○ PE 덧씌움 주철관 현장 실증 연구

- 강서한강공원에 PE 덧씌움 및 모래 환토 유무에 따른 부식방지효과 검증 필요

□ 장애요인(고려사항)

○ 해외 자료 수집 시 국내와 해외환경의 사전 비교·분석 필요

○ PE 덧씌움 주철관 시설기준 등 적용 가능성 파악