		액화가스 레벨메타 사용 관련 안내문
소방시설 등 유지관리 업무에 항상 관심을 가져주심에 깊은 감사를 드리오며, 귀 업체의 무궁한 발전을 기원합니다. 방사성 동위원소를 사용하는 액화가스 레벨메타를 타 소방시설관리업체에 불법대여하고 있다는 소방방재신문의 보도(‘16.5.25.)관련, 국민안전처에서 가스계 소화설비 점검장비에 대한 사용실태를 조사한 결과, 소방시설법령에서는 가스계 소화설비의 약제량 점검을 위한 장비로 ‘검량계’를 규정하고 있으나 실제 점검현장에서는 검량계, 액화가스 레벨메타 또는 초음파 액화가스 측정기가 사용되고 있으며, 특히 액화가스 레벨메타에 있어서는 원자력안전법에서 금지한 대여행위가 일부 소방시설관리업체에서 이루어지고 있는 것으로 확인되었습니다. 이와 관련, 국민안전처에서는 가스계 소화설비의 약제량을 점검할 수 있는 점검장비를 명확히 하고자 소방시설법령을 개정중에 있으며, 액화가스 레벨메타 사용에 대한 관리·감독을 강화할 예정에 있습니다. 따라서 소방시설관리업체에서는 방사성동위원소(Co-60)가 장착된 액화가스 레벨메타를 원자력안전법령에 따라 사용하여 올바른 점검문화가 정착될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다. 2016년 08월 일 종로소방서장