액화산소 규격 등 납품 지침서, 세부지침서

가. 품명 : 액화산소(O₂)

나. 적용범위

본 액화산소 납품 지침서는 서울특별시 암사아리수정수센터의 오존발생기

(오존생산용)에 공급되는 액화산소의 구매에 대하여 적용한다.

다. 물량 : 430톤

※ 정수장 운영조건 및 수질에 따라 구매수량은 변경될 수 있다.

라. 계약기간 : 2014년 계약일로부터 ~ 2014 12. 31.(연간단가계약, 분할납품)

※ 익년 익월 계약이 체결되지 않을 때에는 상호 협의 후 익년 계약 체결시

까지 계약기간 연장(단, 계약조건 변동 없음)

바. 성분규격

(1) 액화산소는 KSM1101(한국산업규격)에 의한 액화산소 순도99.5%이상,         응축된 수분이 없는 제품으로 납품하여야 한다.

(2) 물리적 성분

- 성상 : 무색, 무미, 무취    - 독성 : 무독성

- 비점 : -183℃            - 융점 : -218.8℃

- 성질 : 조연(지연)성 가스  - 밀도 : 0℃, 1atm에서 1.14kg/L

- T.H.C(CH₄) : 30PPM이하

사. 납품

(1) 납품장소 : 암사아리수정수센터내 지정장소

- 서울시 강동구 아리수로 131 (암사동 산10)

(2) 납품기한 : 필요 요청량에 대해 납품 요청일로부터 10일 이내에 납품하여야    하며, 암사아리수정수센터의 저장탱크 사정에 의하여 다소 변경    될 수 있다.

(3) 납품방법 : 탱크로리 운반차량에 의해 정수센터내 저장탱크에 직접 주입     방식(납품에 필요한 트랜스미터 및 아답터는 납품자가 자체     구비하여야 함.)

(4) 납품물량 : 1회 최소 납품물량 약10톤 이상 분할 납품 할 수 있다.

(5) 계약자는 납품 중 발생하는 장비손상 및 인명사고에 대하여 민, 형사상

배상 책임을 진다.

아 . 품질보증

(1) 계약자는 물품 납품시 액화산소 성분규격서 상의 품질보증을 위하여

제조사의 품질검사 시험성적서를 제출한다.

(2) 제품의 품질 확인이 필요하다고 요청할 경우 공인검사기관의 품질시험

성적서를 제출하여야 하며, 제반비용은 납품자가 부담하여야 한다.

(3) 계약자는 최초 납품시 물질안전보건자료(MSDS)를 제출하여야 한다.

자. 검수 및 대금지급

(1) 검수 : 납품시 마다 공인계량증명서 및 제조사 품질검사성적서, 거래명세표를      첨부하여 제출하고, 제반비용은 계약자가 부담하여야 한다.

(2) 대금지금 : 분할 납품요구량에 대한 납품완료 후 품질검사 및 물량검수              완료 후 대금 정산 지급하도록 한다.

(3) 납품 시 초과납품 수량에 대하여 물품대금은 청구 할 수 없다.

차. 반품처리

(1) “바” 항에 의거하여 납품시 분석 결과, 산소의 성분규격 기준이 부적합 할 경우 즉시 교체 납품하여야 하며 이에 필요한 제반 비용은 계약자가 부담으로 한다.

카. 관계법령준수

(1) 납품자는 관계법령에서 정하는 산소의 제조․운반 및 판매에 관한 규정을 준수하여야 하고 미준수로 인한 피해 발생시 모든 민․형사상의 책임을 져야 한다.

타. 기타

(1) 구매조건에 있어서 별도의 규정이 없는 것은 「지방자치단체를 당사자로 하는         계약에  관한 법률」에 준하며, 기타 해석상 이의가 있을 때 또는 견해가         상이하여 협의가 이루어지지 않을 때에는 암사아리수정수센터의 결정에         따른다.

(2)  단계계약 만료시점인 2014. 12. 31. 이후에는 2015년 예산 확정 후 차기         단가계약 체결 전까지는 상호 협의에 의해 기존 단가를 적용하여 구매할         수 있도록 한다.

(3) 아리수정수센터 운영조건 및 수질에 따라 구매수량은 변경될 수 있으며 초과 사용에 대하여는 상호 협의에 의해 기존 단가를 적용하여 구매할 수 있도록 한다.