▢ 펌프 작동순서

수중펌프

1. 토출구에 천막호스를

밴드스프링으로 고정

2. 이동시 운반손잡이 사용할

것. 케이블선 잡지말 것.

3. 펌프 몸체가 물속에

잠긴 상태로 사용할것

5. 유의점

□ 전원 연결 후 자동작동됨

□ 수위감지센서 부착 Type은

센서가 물에 뜨면 작동시작됨

□ 바닥으로 흡수하므로 펌프

바닥이 물에 잠겨 있어야

작동됨

4. 220V 전원 사용할것.

물기 없도록 주의할 것

▢ 펌프 작동순서

엔진펌프

1. 엔진에 연료가

충만할 것

2. 이동시 운반손잡이

사용할 것

(2인이상 필요)

3. 호스를 커넥터로

흡입구에 연결할 것

4. 엔진시동 손잡이를

당겨 양수기 작동개시

5. 수압조절구에 물을 1/2

채운다

6. 수압에 의해 펌프토출구

에서 물이 배출되기 시작