【 양수기 보유 현황 】

1. 이동용 양수기 보유현황 (지하주택에 설치된 수중펌프는 제외)

기관명	펌프 형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (M)	토출량 (㎥/min)	사용전압 (V)	호스		보관 장소	펌프이동시 필요장비	전화 번호	담당자	비고
							구경 (mm)	길이 (m)
이 촌 안내센터	모터	2	3	10	0.5	단상	4.5	30	장비 창고	트럭(0.5톤)	3780 -0552	이주현
〃	〃	2	5	15	1	단상	4.5	30	장비 창고	트럭(0.5톤)	3780 -0552	이주현

○ 작성방법

① 각 기관 및 자치구, 동주민센터에서 보유중인 양수기를 파악 작성

※ 작성 제외대상

• 현장에  설치되어 이동이 불가능한 양수기

• 고장 및 노후로 정비가 불가능한 양수기

• 2011.9.1 서울시 예비비로 구매한 이동용 양수기(서울시에서 별도로 현황을 관리하고 있음으로 보유현황 작성시 제외하되 자치구 및 도로사업소에서는 당 양수기를 수방시 활용할 수 있도록 특별관리하여 주시기 바랍니다)

② 양수기 형식은「엔진펌프, 수중펌프, 모터펌프」구분 작성

③ 사용전압란에는“단상, 삼상(전압)” 엔진펌프는“사용연료”기재

④ 펌프 이동시 필요한 장비 : 인력, 트럭(ton), 크레인 필요여부

⑤ 기타란은 명판에 기재된 사양서를 참조 기재

2. 공사현장 양수기 현황  : 없음

공사현장 명	위 치 (전화번호)	감독부서 (전화번호)	펌프 형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (M)	토출량 (㎥/min)	사용전압 (V)	호스		보관장소	펌프이동시 필요장비	비고
									구경 (mm)	길이 (m)

○ 작성방법

- ①~⑤란 참조 작성

3. 대용량 펌프(50HP이상) 현황  :  없음

기관명	펌프 형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (M)	토출량 (㎥/min)	사용전압 (V)	호스		보관 장소	펌프이동시 필요장비	전화 번호	담당자	비고
							구경 (mm)	길이 (m)

○ 작성대상 : 용량 50HP이상 중 이동 가능한 펌프

○ 작성방법 : ①~⑤란 참조 작성

4. 자료수합 제출

○ 자치구

- 수방관련 양수기 관리부서에서 각 과 및 동주민센터, 공사현장의 보유 양수기현황 수합 제출

○ 상수도사업본부

- 본부 재해대책 업무를 담당하는 부서에서 본부 및 산하기관(아리수정수센터, 수도사업소 등), 공사현장의 보유 양수기현황 수합 제출

○ 도시기반시설본부, 사업소, 공단 등

- 재해대책 업무를 담당하는 부서에서 산하 사업소 또는 공사현장의보유 양수기현황 수합 제출