지적사항 조치결과 및 비교사진

○ 시설명 : 양천구 신정동 171-61번지 (용도 : 공동주택 )

연번	조 치 결 과	조치 전·후 비교사진		조치일자
		조치 전	조치 후
1	항목 : 후방옹벽균열부 크랙게이지 설치 조치 : 옹벽 균열부 크랙게이지 3개소 추가 설치완료 및 추이분석 예정			17.3.9
2	항목 : 흙막이 벽체후방 유도배수시설 설치 조치 : 흙막이 벽체 후방 수직 및 수평 유도 시설 설치 완료			17.3.8
3	항목 : 띠장 브라켓 용접 보강 조치 : 띠장 브라켓 용접보완 완료			17.3.8

연번	조 치 결 과	조치 전·후 비교사진		조치일자
		조치 전	조치 후
4	항목 : 오픈컷구간 사면안전성 재확인 조치 : 법면 터파기 및 정리를 통한 사면경사 안전조치 완료			17.3.9
5	항목 : 지중경사계 수평 변위 과소측정 가능성 확인 조치 : -당 현장의 토공은 흙막이 가시설 구간 과 일반 터파기 구간으로 분류됨. 흙막이 가시설구간의 경우 1월 말부터 H-Pile 공사가 진행되었으며 지중 경사계는 H-Pile 시공이 종료된 구간 부터 순차적으로 설치되어 2/21에 초기치를 측정한 것으로 흙막이 가시설 구간의 토공은 그 이후에 진행되었음. -경사계 설치건 토공이 진행된 구간은 흙막이 가시설 구간이 설치되지 않은 일반구간임 -향후 지속적인 계측을 통하여 현장가시 설 구간 변위에 대하여 추적 관리예정	-	-	17.3.6
6	항목 : 유해위험방지계획서 지속업데이트 조치 : 유해위험방지계획서 T/C작업(설치)와 관련한 기초검토사항 업데이트 완료	별첨. 유해위험방지계획서 작업명 : T.C설치(2016.11)	별첨. 유해위험방지계획서 작업명 : T.C설치(2017.03)	17.3.9

○ 시설명 : 양천구 신월동 144-20번지 (용도 : 노후주택 담장 )

연번	조 치 결 과	조치 전·후 비교사진		조치일자
		조치 전	조치 후
1	항목 : 노후주택 담장 기울음 조치 : 철거			17.3.29