양평1유수지현황

일반현황

위 치	영등포구 선유로35길 22 (양평동3가)	연면적	81,079㎡ (전체구유지)
설치년도	1988	수 계	안양천
저류용량	115,000㎥	유역면적	4,525,000㎡
관리기관	영등포구청	상부활용현황	- 부분복개(주차장) 생태공원
배수지역	양평1동, 당산1동, 당산2동, 문래동, 영등포동 일부	배수펌프	15대 (630HP×12대, 1,630HP×3대)
배수능력	4,080㎥/분 (설계빈도 30년)	펌프가동수위	내수 4.3m, 외수 5.4m

전경 및 악취발생 현황

○ 유수지 바닥 구배 불량으로 도수로 및 자연배수로 잔류수(생활하수)에 의한  악취발생

유입집수로 물고임

도수로 물고임

h=1.69m

h=1.60m

h=1.47m

h=1.45m

h=1.36m

h=1.37m

h=1.40m

h=1.56m

h=1.39m

h=0.5m

자연배수로