「양평유수지 CSOs 저류조 설치」관련

수질오염총량관리 기본계획 검토

지역개발계획

(단위 : 개소)

구 분	합 계	공동주택	시설계획	교통망확충
합 계	39	30	2	7
기 승 인	22	20	1	1
추가계획	17	10	1	6

목표수질 달성을 위한 할당부하량 산정결과

(단위 : kg/일)

구 분	기존오염원 (2012)	자연증감	지역개발 부하량	삭감목표량	할당부하량
BOD	1571.16	-6.88	5.94	160.7	1409.52
T-P	41.1	-0.109	0.15	4.868	36.273

※ 할당부하량 = 기존오염원 + 자연증감 + 지역개발부하량 – 삭감목표량

삭감방안에 의한 삭감(목표)량

(단위 : kg/일)

삭감방안	BOD	T-P
합 계	160.7	4.868
CSOs 저류조 설치	20.7	0.503
하수관거정비	140	4.365

※ 근거자료 : 서울시 수질오염총량관리 기본계획 승인서(환경부)

서울시 수질오염총량관리 기본계획 요약보고서(서울시)

CSOs 저류조 미설치시 지역개발사업 제한 검토

○ BOD 20.7kg/일 미삭감시

- 공동주택(아파트) 설치 제한 세대수 : 1,700세대(가구)

BOD 배출부하량 1kg/일 등가치 : 82가구 배출량

82세대/kg × 20.7kg = 1,697.4 ≒ 1,700

(근거자료 : 환경부 수질오염총량관리제도 교육자료 page 6)

- 재산가치

1,700가구 × 3억원/가구 = 5,100억원