노후화장실 교체대상

교체대상 수 : 3동

2. 교체대상 화장실 내역

가. 당산철교 밑 화장실

전경사진	노후된 곳 사진	노후된 곳 사진
전체적으로 오래되서 지저분함	문짝파손, 잘 안닽힘	소변기와 대변기 문이 너무 붙어 대변기문을 열면 소변보는 사람과 붙딪혀 시비가 붙음.
설치위치 : 당산철교 밑(1) 형태 : 이동식(카라반)

나. 안양천 합수부 화장실

전경사진	노후된 곳 사진	노후된 곳 사진
미관이 지저분함	쇠부분 부식 심함	쇠부분 부식 심함
노후된 곳 사진	노후된 곳 사진	노후된 곳 사진
장애인용 리프트 사용불가	쇠부분 부식 심함	문짝파손, 잘 안닽힘
설치위치 : 안양천 합수부 형태 : 이동식(카라반)

다. 제3주차장 주변 화장실(고정식을 부상형 화장실로 교체)

연번	위 치	형태		대피 방류량(톤)		비고
				만조시	평시
1	한강랜드 주차장	고정식		10,000
내부벽 파손부분 많음			철문 부식 및 구멍
설치위치 : 한강랜드 제3주차장 주변 형태 : 고정식을 (부상식으로 교체)