어르신 현장시설 모니터링 지적사항 검토

《 교통운영과  교통시설팀 》

□ 검토의견

분야별	요 청 내 용	검 토 내 용		비고
도 로 부속시설 (무단횡단 금지)	○ 무단횡단예방을 위한 중앙 펜스설치 - 동대문구 장안동 286-4주변	- 차로(5차로)확보를 위해 최소적용(2.9m) 무단횡단금지시설 설치시 1개 차로 폐지가 필요 - 무단횡단금지시설 설치 불가하나 관리기관 재검토 필요(도로사업소)		연번 51
	- 동대문구 답십리동 99-6 주변	- 5개 차로로 차도 여유 폭은 있으나 보도에 버스정류장을 제외한 나머지 구간에 보행자 방호울타리가 설치되어 있음 - 보행자방호울타리가 설치되어 있어 규정상 설치가 불가하나 관리기관 재검토 필요 (도로사업소)		연번 52
교 통 시 설 물	○ 교통시설물 이전 - 성동구 마장동 818 주변	- 지적 내용이 불분명하여 시설물 확인 불가		연번 64
주 차 유도시설	○ 주차유도시설 설치 - 노원구 상계동 노원구청 주변	- 시티은행 주변은 버스정류장 및 교차로가 근접해 있고, 사설주차장으로 시설설치 불가 - 노원구와 도로사업소에 개선사항 검토통보		연번 63
교통안전 표 지	○ 교통안전표지 설치 - 마포구 염리동 동도중, 서울여중 주변	- 마포구 교통안전시설 개선 통보		연번 56
교 통 안전표지	○ 교통안전표지 교체 - 양천구 신정동 941 주변	- 학교주변 설치된 교통안전표지 중 일부가 규정에 맞지 않게 설치된 것도 있음 - 양천구 교통안전시설 개선 통보		연번 66
교 통 안전표지	○ 서행표지판 설치 - 마포구 성산1~2동 구간 도로		- 성산1~2동을 이어주는 월드컵로, 월드컵북로, 연남로로 통행속도가 60㎞ - 서행표지가 설치될 경우 서행구간(내용)을 지정하고 구간의 시, 종점에 보조표지를 같이 설치되며 100m 초과경우는 100m 단위로 표시하도록 되어 있음 - 서행구간 설치의 필요성이 인정되면 설치가능이나 지정된 범위가 모호함 ※ 마포구와 도로사업소 개선 재검토요청	연번 98