접수번호	서울특별시 어린이병원 발달센터 증축공사 교통영향분석·개선대책 수립(변경심의)
관리번호

(요약보고서)

2014. 9

수립대행업체	( 주 ) 명 인 기 술 단
수립대행책임자	이 선 영 교통기술사

서울특별시 도시기반시설본부

1. 추진경위 및 변경사유

본 시설은 의료시설(서울특별시 어린이병원)로 2005년 9월 서울특별시 교통영향평가심의위원회(서울시 조례대상) 심의를 득하였으며, 2008년 2월에 준공하여 현재 운영중에 있다.

금번, 병원내 발달센터 건립을 위해 주차장 일부 및 치과 검진센터를 철거하고, 아동센터를 건립하는 계획을 수립하고 있으며, 이에 따른 교통영향분석 및 개선대책 변경사항(연면적 증가 및 주차장 동선체계 변경)이 발생하여 변경심의를 진행하게 되었다.

< 추진경위 >

구 분	추 진 경 위
2005. 9. 28	서울특별시 교통영향평가심의위원회(조례대상) 협의내용 통보
2008. 2. 17	서울특별시 어린이병원 준공
2014. 9.	발달센터 건립에 따른 교통영향분석개선대책(변경심의) 접수 예정

2. 변경심의 대상검토

2.1 변경내용

당초 2005년 어린이병원 신축과 관련하여 서울시 교통영향평가심의위원회(조례대상) 심의를 득하였으며, 2008년 개관하여 운영중에 금번 일부 건물 철거후 발달센터 신축으로 건축연면적 증가 및 내부 동선체계 변경, 주차계획대수 증가등의 교통개선대책이 변경되었음.

< 변경내용 >

구 분	기협의시(2005.9) (①)	금번 변경심의시 (②)	증 감 (② - ①)
변경사유	어린이병원 신축	어린이병원 증축 (발달센터 신축)	-
건축면적	4,104.14㎡	4,833.56㎡	729.42㎡(17.8% 증가)
건축연면적(총연면적)	14,913.63㎡	25,695.16㎡	10,781.53㎡(72.3% 증가)
계획주차대수	149대	209대	60대 증가(40.3% 증가)
외부 진출입구수	2개소	2개소	-

3. 사업의 개요

3.1 사업지 위치

본 사업지는 행정구역상 서울시 서초구 헌릉로 260 일원에 위치하고 있으며, 사업지 서측으로 내곡지구 보금자리주택이 현재 공사중에 있다.

< 사업지 위치도 >

3.2 사업개요

본 분석은 서울시 서초구 헌릉로 260 일원에 위치한 서울시 어린이병원내 발달센터를 신축하는 사업으로 구체적인 사업개요는 다음과 같다.

< 사업개요 >

구 분			내 용
사 업 명			서울특별시 어린이병원 발달센터 증축공사
사 업 지 위 치			서울시 서초구 헌릉로 260
용 도			의료시설(병원)
지 역 · 지 구			자연녹지지역, 개발제한구역
사 업 시 행 자			서울특별시 도시기반본부
분석대행기관			(주) 명인기술단 본 사 : 인천광역시 남동구 만수동 1076-5 3층 교통부 : 경기도 군포시 금정동 77-16 3층 Tel : 031-477-9709, Fax : 031-477-9710
구 분			기협의시(2005.9)				금번 변경심의시 (증축시설 : 발달센터)					비 고
사 업 기 간			2008년 준공				2014년~2017년					-
건 축 면 적			4,104.14㎡				4,833.56㎡(1,449.37㎡)					+732.42㎡
연 면 적			14,913.63㎡				25,695.16㎡(11,830.21㎡)					+10,781.53㎡
규 모			지하1층∼지상6층				지하2층~지상6층(지하2층~지상5층)					-
건 폐 율			7.99%				15.19%(4.55%)					+7.20%
용 적 율			27.69%				56.64%(16.36%)					+28.95%
주 차	법 정		139대				208대					+69대
	수 요		140대				158대					+18대
	계 획		149대(장애인주차 5대 포함)				209대(장애인주차 9대 포함)					+60대
차량진출입구수			2개소				2개소					-
발 생 교통량 (대/시, 대/일)		구 분	1 일			사업지 첨두시				주변가로 첨두시
			유 입	유 출	계	유 입		유 출	계	유 입	유 출		계
		2018년	460	460	920	60		53	113	61	8		69

주 : 1) 주변가로 첨두시 08:00~09:00, 사업지첨두시는 14:00∼15:00임.

주 : 2) 발생교통량은 총 발생량임.

주 : 3) 건축개요에서 ( )안은 증축시설 건축개요임.

4. 종합개선안 및 개선안 시행계획

4.1 종합개선안

항 목		지점	기 협 의 시(2005.9)	금번 변경심의시
사업지외부	가로 및 교차로	-	∙사업지 주변 분석대상 교차로의 신호주기 최적화 방안 제시(4개소)	∙사업지 주변 분석대상 교차로의 신호주기 최적화 방안 제시(3개소)
	진출입 동 선	Ⓐ	∙사업지 전면 완화차로 사업지내로 추가 set-back (L=178.0m, B=2.0~3.0m) -가속차로: L=75.0m, B=2.0m -감속차로: L=95.0m, B=3.0m(2.0m→3.0m)	∙사업지 전면 완화차로 사업지내로 추가 set-back (L=178.0m, B=2.0~3.0m) -가속차로: L=75.0m, B=2.0m -감속차로: L=95.0m, B=3.0m(2.0m→3.0m)
		-	∙사업지 북측 헌릉로상 차량 진출입구 가각부 회전반경 R=8.0m 확보(2개소)	∙사업지 북측 헌릉로상 차량 진출입구 가각부 회전반경 R=8.0m 확보(2개소)
	보 행	Ⓑ	∙사업지 북측 진출입구 부분 보행동선 단절지점에 횡단보도 설치(2개소)	∙사업지 북측 진출입구 부분 보행동선 단절지점에 횡단보도 설치(2개소)
	교 통 안 전 및 기 타	-	∙사업지 북측 진출입구 부분 및 헌릉로상의 보도와 차도의 경계에 볼라드 설치(6개소)	∙사업지 북측 진출입구 부분 및 헌릉로상의 보도와 차도의 경계에 볼라드 설치(6개소)
		Ⓒ	∙사업지 북측 헌릉로(50m)상 사업지측으로 가드휀스 설치(L=150.0m)	∙사업지 북측 헌릉로(50m)상 사업지측으로 가드휀스 설치(L=150.0m)
		ⓐ	∙부출입구 앞 감속차로분리대(화단 B=1.0m, L=95.0m) 설치 -완화차로와 버스전용차로 차선분리	∙부출입구 앞 감속차로분리대(화단 B=1.0m, L=95.0m) 설치 -완화차로와 버스전용차로 차선분리
		-	∙화단내 차로 분리 및 주의표지판 설치	∙화단내 차로 분리 및 주의표지판 설치
		-	∙사업지 주변 안내표지판 추가 설치(2개소→3개소) (예고표지, 방향지시표지)	∙사업지 주변 안내표지판 추가 설치(2개소→3개소) (예고표지, 방향지시표지)
		ⓑ	∙사업지 전방(100m) 문형식 안내표지판 설치	∙사업지 전방(100m) 안내표지판 설치
사업지내부	진출입 동 선	Ⓓ	∙사업지 내부 주출입구 8.0m 도로 차로운영방안 수립(B=8.0m, L=32.0m)	∙사업지 내부 주출입구 8.0m 도로 차로운영방안 수립(B=8.0m, L=32.0m)
		-	∙사업지 내부 주출입구 7.0m 도로 차로운영방안 수립(B=7.0m, L=42.0m)	∙사업지 내부 주출입구 7.0m 도로 차로운영방안 수립(B=7.0m, L=42.0m)
	주 차 시 설	-	∙주차시설 계획 -법정주차대수 : 139대 -주차수요(2012년) : 140대 -계획주차대수 : 149대(100% 자주식) (법정의 107.19%, 수요의 106.43% 확보) -장애인용주차 6대(계획주차대수의 4.03%) 포함	∙주차시설 계획 -법정주차대수 : 208대 -주차수요(2018년) : 158대 -계획주차대수 : 209대(100% 자주식) (법정의 100.5%, 수요의 132.3% 확보) -장애인용주차 9대(계획주차대수의 4.3%) 포함
		-	∙철골주차장 및 건물부설주차장의 동선체계 수립	∙발달센터 신축에 따른 지하주차장 동선계획 수립
	교 통 안 전 및 기 타	-	∙주차장 램프 및 전면부에 차량경고등 설치 (총3개소 : 철골주차장 지상1층 1개소, 지상2층 1개소, 건물부설 지하1개소)	∙주차장 램프 및 전면부에 차량경고등 설치 (총3개소 : 지상층 1개소, 지하층 2개소)
		-	∙주차장 램프 및 진출입 곡선부에 반사경 설치 (총4개소 : 철골주차장 지상1층 1개소, 지상2층 1개소, 건물부설 지하2개소)	∙주차장 램프 및 진출입 곡선부에 반사경 설치 (총2개소 : 지상층 1개소, 지하1개소)
		-	∙사업지 부출입구 내부 도로 직선구간에 과속방지턱 설치(1개소)	∙사업지 부출입구 내부 도로 직선구간에 과속방지턱 설치(1개소)
		-	∙장애인 및 노약자 편의제공을 위한 신설보도 및 횡단보도 시공시 턱낮춤 시공 및 점자유도블럭 설치	∙장애인 및 노약자 편의제공을 위한 신설보도 및 횡단보도 시공시 턱낮춤 시공 및 점자유도블럭 설치

주 : 음영부분은 금번 변경심의시 변경사항임.

4.2 개선안 시행계획

구 분		지점	개 선 대 책	시행시기	시행주체	완공년도	비용부담자
사업지외부	주변가로 및 교차로	-	사업지 주변 분석대상 교차로의 신호주기 최적화 방안 제시(3개소)	협의후시행	관할경찰서	-	-
	진출입 동 선	Ⓐ	∙사업지 전면 완화차로 사업지내로 추가 set-back (L=178.0m, B=2.0~3.0m) -가속차로 : L=75.0m, B=2.0m -감속차로 : L=95.0m, B=3.0m(2.0m→3.0m)	기완공	사업시행자	2008년	사업시행자
		-	∙사업지 북측 헌릉로상 차량 진출입구 가각부 회전반경 R=8.0m 확보(2개소)	기완공	사업시행자	2008년	사업시행자
	보 행	Ⓑ	∙사업지 북측 진출입구 부분 보행동선 단절지점에 횡단보도 설치(2개소)	기완공	사업시행자	2008년	사업시행자
	교 통 안 전 및 기 타	-	∙사업지 북측 진출입구 부분 및 헌릉로상의 보도와 차도의 경계에 볼라드 설치(6개소)	기완공	사업시행자	2008년	사업시행자
		Ⓒ	∙사업지 북측 헌릉로(50m)상 사업지측으로 가드휀스 설치(L=150.0m)	기완공	사업시행자	2008년	사업시행자
		ⓐ	∙출입구 앞 감속차로분리대(화단 B=1.0m, L=95.0m)설치 -완화차로와 버스정용차로 차선분리	기완공	사업시행자	2008년	사업시행자
		-	∙화단내 차로 분리 및 주의표지판 설치	기완공	사업시행자	2008년	사업시행자
		-	∙사업지 주변 안내표지판 추가 설치(2개소→3개소) (예고표지, 방향지시표지)	기완공	사업시행자	2008년	사업시행자
		ⓑ	∙사업지 전방(100m) 안내표지판 설치	사업시행시	사업시행자	2017년	사업시행자
사업지내부	진출입동선	Ⓓ	사업지 내부 주출입구 8.0m 도로 차로운영방안 수립 (B=8.0m, L=32.0m)	기완공	사업시행자	2008년	사업시행자
		-	사업지 내부 주출입구 7.0m 도로 차로운영방안 수립 (B=7.0m, L=42.0m)	기완공	사업시행자	2008년	사업시행자
	주 차 시 설	-	∙주차시설 계획 -법정주차대수 : 208대 -주차수요(2018년) : 158대 -계획주차대수 : 209대(100% 자주식) (법정의 100.5%, 수요의 132.3% 확보) -장애인용주차 9대(계획주차대수의 4.3%) 포함	사업시행시	사업시행자	2017년	사업시행자
		-	∙발달센터 신축에 따른 지하주차장 동선계획 수립	기완공	사업시행자	2008년	사업시행자
	교 통 안 전 및 기 타	-	∙주차장 램프 및 전면부에 차량경고등 설치 (총3개소 : 지상층 1개소, 지하층 2개소)	사업시행시	사업시행자	2017년	사업시행자
		-	∙주차장 램프 및 진출입 곡선부에 반사경 설치 (총2개소 : 지상층 1개소, 지하1개소)	사업시행시	사업시행자	2017년	사업시행자
		-	∙사업지 부출입구 내부 도로 직선구간에 과속방지턱 설치 (1개소)	기완공	사업시행자	2008년	사업시행자
		-	∙장애인 및 노약자 편의제공을 위한 신설보도 및 횡단보도 시공시 턱낮춤 시공 및 점자유도블럭 설치	기완공	사업시행자	2008년	사업시행자

주 : 음영부분은 금번 변경심의시 변경사항임.

< 금번 변경심의시 종합개선안도 >