어스앵커 토류시설 점검결과

(서울지하철 000공구 건설공사)

□ 어스앵커 설치현황 및 점검결과

구 분	설치수량	점검결과	비 고
000정거장	공
00환기구

2014. 1. 21.

점검자 :	현장대리인	000	(인)
	책임감리원	000	(인)
	공사관리관	000	(인)

점검 및 조치사항 사진

<현장명 : 지하철000공구 건설공사>
점검내용
<점검 또는 지적사진>		<조치내용 또는 점검결과>

<현장명 : 지하철000공구 건설공사>
점검내용
<점검 또는 지적사진>		<조치내용 또는 점검결과>

<현장명 : 지하철000공구 건설공사>
점검내용
<점검 또는 지적사진>		<조치내용 또는 점검결과>

□ 중점 점검사항

공 법	구 분	중점 점검항목
흙막이 구조물	흙막이벽	- 단계 굴착시 소정부재를 설치하고 다음단계굴착여부
		- 흙막이 벽으로부터 용수, 토사유출 여부
		- 부재의 변형, 균열, 손상 유무
		- 굴착저면에 이상유무(크랙, 침하, 함몰, 융기)
	어스앵커 (가시설)	- 띠장의 변형(부풀음, 처짐 등) 여부
		- 띠장과 H-Pile 의 밀착여부
		- 앵커의 고정상태
		- 띠장과 띠장 연결부의 밀림방지앵글 설치상태
		- 보걸이 용접상태
		- 어스앵커 하중계 등 계측결과 이상여부
굴착배면		- 흙막이 배면의 포장․다이크 크랙 및 침하유무
		- 흙막이 배면 우수침투 방지 및 배수처리 적정여부
		- 흙막이 상부 중량물 적치여부
		- 흙막이 가시설 인접 구조물, 지중매설물 변위여부