[참고] 도시기반시설본부 에너지 절감 시공 사례

❍ 에너지 제로하우스

- 화석연료를 쓰지 않고 태양광, 지열 등으로 냉난방, 조명 등을 해결,

연간 에너지 사용량 이상으로 에너지를 생산하는 건축물(에너지 자급자족)

❍ 서울시 신청사

태양광	태양열	지열
친환경, 에너지 절약형 랜드마크적인 시청사 건립 - 본관동은 신·재생에너지로 냉·난방 100% 해결

지열히트펌프의 냉·난방 원리

	난방 운전 (동절기)	냉방운전 (하절기)
지중열교환기
히트펌프
지중열의 이동	지중 -> 건물 (지중 방열) 지중온도가 하강	건물 -> 지중 (지중 축열) 지중온도가 상승
이동 열의 양	비교적 적음	매우 큼

태양광 발전 방식별 비교

태양광 발전 방식별 비교

구분	수직방식	장, 단점	KW당 단가
PV (고정식)		○ 장점 - 가장 경제적, 안정된 구조 - 유지관리 편리 ○ 단점 - 발전효율 낮음 - 별도의 설치면적 필요	5,000천원
PV (추적식)		○ 장점 - 발전시간 길다 - 효율 우수 ○ 단점 - 설치면적 많이 필요 - 설치위치 한정	5,600천원
BIPV		○ 장점 - 별도 설치면적 필요없다 ○ 단점 - 여름철 태양전지 열로 건물내부 온도 상승 - 발전효율 낮음	7,000천원
박막형		○ 장점 - 구조(중량) 문제 없다 ○ 단점 - 발전효율 낮음 - 색상 한정	5,000천원
유기박막형		○ 장점 - 구조(중량) 문제 없다 - 발전효율 우수 ○ 단점 - 단가 높음 - 양산체계 않됨.	-