엔진 양수기 사용방법

▣ 엔진양수기 명칭 및 사진

1

6

7

2.4

3

5.8

▣ 엔진양수기 시동걸기

1. 양수기를 프라이밍 한다.

※프라이밍 - 주입용 물마개를 열고 양수기 챔버를 물로 완전히 채우는 것.

2. 초우크 레버를 열림(왼쪽) 위치로 열어준다.

3. 연료 밸브 레버를 열림(오른쪽) 위치로 열어준다.

4. 초우크 레버를 닫힘(오른쪽) 위치로 닫아준다.

5. 스로틀 레버를 저속위치에서 고속위치로 1/3정도 이동시킨다.

6. 엔진 스위치를 Ｉ 위치로 돌린다.

7. 시동 손잡이를 저항을 느낄 때까지 가볍게 당긴 후 세게 당겨준다.

※ 시동 손잡이가 엔진을 치지 않도록 주의하여 스타터에 손상을 주지 않도록 주의

8. 엔진 시동 후 엔진이 워밍업 됨에 따라 스로틀 레버를 고속 위치로 서서히 열어준다.

▣ 엔진양수기 정지하기

1. 스로틀 레버를 저속위치에서 이동시킨다.

2. 엔진 스위치를 O 위치로 돌린다.

3. 연료 밸브 레버를 닫힘(왼쪽) 위치로 열어준다.