문서번호	정수시설과-1785
결재일자	2015.4.22.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
협 조

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

『여과지동 건축물 내부도장 및 환경정비공사』

공사현장 안전관리교육 시행 결과 보고

2015. 4.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

『여과지동 건축물 내부도장 및 환경정비공사』

공사현장 안전관리교육 시행결과 보고

우리 정수센터『여과지동 건축물 내부도장 및 환경정비공사』에 대한 공사현장 안전관리 교육을 다음과 같이 실시하였음을 보고드리며, 시공분야에 따른 안전점검과 적정한 공사장 관리를 통하여 안전하고 성실한 시공을 할 수 있도록 함으로써 완벽한 시공은 물론 사전 재해재난 및 안전사고 예방에 만전을 기하고자함.

1		공사개요

공 사 명 : 여과지동 건축물 내부도장 및 환경정비공사』

공사기간 : 2015. 4. 15 ~ 8. 12

공사내용 : 여과지 2, 3계열 천장그라인딩(5,571, 벽체 도장(805)

공사금액 : 152, 895천원

시공업체 : ******************

2		공사위치도

- 여과지 : 지하1층 / 지상2층 , 콘크리트 라멘조, 연면적:10,551㎡

공 사 장

3		교육개요

일    시 : 2015. 4. 21 (화) 10:00 ~ 11:00

장    소 : 여과지동 공사현장

교육참석 : 현장 소장 및 공사관계자

교육강사 : 정수시설과장 (일반 안전관리 분야 ), 감독자 (공사장 현장 안전관리 분야)

시공업체 : ******************

4		주요 교육내용

가. 일반 안전관리분야 및 사건사고 사례

성실시공(품질관리) 사항

○ 항상 즐거운 마음으로 공사시행

○  건강해야 안전하게 일할 수 있음

○ 시민과 소비자에게 안전 및 수질관련 불편함이 없도록 시공

○ 지침이나 시방서에 의해 품질관리 준수하여 시공

건설공사 안전관리 업무 매뉴얼

○ 시공자의 안전관리 업무숙지

○ 건설현장 안전관리 관계자의 업무분담 작성

○ 상시적으로 작업시 2인1조 구성하여 안전사고에 대비할 것

○ 안전사고 발생시 비상동원 및 응급조치

안전한 현장관리 체계확립

○ 참여기술자 자격확인 시 부적격자 현장퇴출 및 근태점검 실시

○ 안전관리분야 기술지원 기술자 적정 배치할 것

○ 주요 공종 및 작업 이동시 감독자 의무 입회 협의할 것

사건사고 사례

		`
터널배수지수몰(노량진)	거푸집붕괴(용인)	신축공사장붕괴(해운대)

나, 공사현장 안전관리 분야

자체 안전점검표 작성 및 제출

○ 시공자는 작업공종에 따라 공종별 안전점검을 작업전 일 1회 이상실시하고 주1회 해당 공종 자체 점검표를 점검 후 감독관에게 제출

○ 안전점검 지적사항에 대한 조치결과 확인서를 감독관에게 제출

비계매기 안전사항

○ 여과지 수조 상부공간(8.0m×18.5m)내 비계발판 설치 등 안전성이 요구

○ 중앙통로 천장 등 2,3계열 여과지 최고 높이가 지상에서 5m로 고가공사로 인한 추락 위험 등 작업자의 공사시행 시 주의

○ 비계발판 등 장소협소로 인한 지장물 충돌 주의

그라인딩 및 도장작업시 안전사항

○ 여과지 수조 내 이물질 유입 우려등 상시적으로 안전에 대한 주의

○ 여과지 천장 그라인딩, 벽체 긁어내기 등 작업으로 비산먼지, 오물 등이 여과지 수조에 유입되지 않도록 하는 등 수질오염 유발 주의

현장 안전교육 사진

안전관리교육	현장설명서	안전간판

5		공사중 시공업체 준수사항

비계 및 그라인딩등 작업 공정별 수시 안전교육 실시

안전점검결과 지적된 조치사항이 미비 할 경우 시공사에게 지체없이

작업 중단 통보하여 선 조치 후 시공

현장에서 그라인딩등 전기사용이 불가피한 경우 사업소 전기안전관리

담당자와 사전협의 후 시공

안전점검관련 이상유무에 대한 일일 안전점검 사항 매일 제출

시공사 자체 주간점검결과를 주1회 감독관에게 보고

6		행정사항

중앙제어실 및 여과지 운영담당 일일 공사추진현황 통보(정수시설과 감독자)

운휴중인 여과지에 대한 가동중지 조치(정수운영과)

수질사고 예방 위한 여과지 배수 등 협의(정수운영과)

비계공사, 그라인딩등 작업, 도장작업 등 공정별 수시 안전교육 실시(정수시설과 감독자)

붙임 : 1. 시공사 자체 안전점검표 (#양식1) 1부

2. 안전점검 지적사항 조치확인 (#양식2) 1부

3. 여과지동 공사현황 일보 1부. 끝.