		여름철 가스시설 안전관리요령

[가정이나 도로 등에서는]

□ 가스용기 관리는 이렇게.......

• LP가스 용기는 직사광선이 직접 들지 않도록 따로 보관실에 보관하도록 해야 합니다. 복사열이나 외부조건에 의해 안전밸브의 폭발로 가스가 누출될 수 있으며 불볕더위가 계속 될 경우 옥상 등 옥외에 보관중인 가스용기 등은 위험하므로 차광막을 설치해야 합니다.

□ 장마철 가스안전관리 요령.......

• 장마철을 대비하여

각 가정에서 사용하는 가스시설 중에 호스와 가스용품, 배관과 용기, 배관과 호스 등 연결부분이 잘 조여져 있는 살펴보고 오래된 시설은 가스누출의 위험이 높으므로 미리 교체해 주어야 가스 사고를 미연에 방지할 수 있습니다.

• 침수가 예상되는 지역에서의 가스안전관리요령은

집중 호우로 인해 침수가 예상 될 경우 도시가스를 사용하는 가정은 중간밸브 뿐만 아니라 계량기 옆의 메인 밸브까지 잠그고 대피해야하고 LP가스를 사용하는 가정은 용기에 부착된 용기밸브를 잠그고 체인 등을 이용 안전한 장소에 고정시켜 놓고 대피해야 합니다.

• 침수지역에서의 가스시설 복구할 때의 안전관리요령은

도시가스 및 LP가스 시설 모두 한국가스안전공사나 전문가에게 의뢰하여 안전점검을 받고 사용하는 것이 안전합니다. 특히, LP가스 시설의 경우 가스시설이 유실되거나 가스용기 자체가 물에 잠기게 되므로 반드시 전문가의 점검을 받은 후 사용해야 합니다.

• 가스렌지 및 가스보일러 등 가스용품을 복구할 때는 진흙과 같이 이물질을 깨끗한 물로 씻어 완전히 말리고 난 후 전문가의 안전점검을 받고 사용해야 합니다.

□ 휴가의 시작은 가스시설 점검으로부터.......

• 휴가나 여행 등 장기간 집을 떠나는 경우에는 가스연소기의 콕은 물론 중간밸브를 잠그고 LPG는 용기밸브, 도시가스는 계량기 옆에 설치되어 있는 메인밸브까지 잠궈 두는 것이 안전합니다.

• 산과 바다를 찾아 휴가를 즐기는 기간 동안 많이 이용하는 것이 이동식 부탄연소기와 부탄가스입니다. 이때 많은 음식을 한꺼번에 조리하기 위해 삼발이 폭보다 무리하게 큰 그릇을 올려놓고 사용하면 복사열로 인해 부탄가스의 폭발 위험이 있으므로 사용할 때 이점에 각별히 주의해야 하고, 다 쓴 용기는 구멍을 뚫어서 버려야 합니다.

• 휴가를 끝낸 후 집으로 돌아와 가스시설을 다시 사용하기 전에는 충분히 환기를 시키고 각 시설의 이음새 부분을 점검액(비눗물)으로 점검하고 나서 사용해야 안전하며, 태풍이나 폭염에 가스시설이 노출되지 않았는지 체크하고 나서 사용하는 것이 안전합니다.

• 만약 이상이 발견되면 도시가스를 사용하는 가정은 해당 지역관리소에, LP가스를 사용하는 가정에서는 판매소에 연락해 전문가의 진단을 받고나서 사용하는 것이 사고를 미연에 방지하는 안전생활의 지름길입니다.

□ 굴착공사 작업은 도시가스회사 직원 입회하에.......

• 지하 터파기 등의 굴착공사자는 공사 전에 한국가스안전공사에서

운영하는 '굴착공사정보지원센터'에 신고하여 굴착공사예정지역에

도시가스배관의 매설 유무를 확인하도록 합시다.

• 굴착공사 예정지역에 도시가스배관이 매설된 경우에는

굴착공사시행 시 도시가스회사 직원 입회하에 안전하고

확실하게 작업하도록 합시다.