여름철 소방장비(차량) 관리요령

서울특별시소방재난본부

(송파소방서)

여름철 소방장비(차량) 관리요령

여름철 소방장비 관리요령을 시달하여 소방장비의 가동률을

높여 소방공무원의 안전을 도모하고 효과적인 진압작전을 수행

하고자 함.

추진방향

❍ 철저한 차량관리로 소방장비 가동율 최대화

❍ 계획점검 ․ 정비로 고장 및 공장입고 일수 최소화

❍ 경미한 고장 및 부품교체는 자체수리 또는 이동정비반 활용

1	여름철 소방장비 관리와 필요성

가. 소방장비 관리

- 소방장비의 안전성을 최고도로 높이고 여름철 가동률을 최대화 하기 위하여

철저한 점검을 이행함으로써 소방장비의 결함 이나 고장 요인을 찾아내어

합리적으로 정비관리하여 여름철 소방장비 100% 가동률 확보 소방장비             운영자 작동방법 숙지 및 응급조치 능력 점검 등

나. 소방장비 관리의 필요성

- 냉각계통의 관리 소홀로 엔진과열의 원인이 된다.

- 무리한 소방장비 조작은 고장의 원인으로 충분한 워밍업으로 가동상태 최상유지

❍ 실시시기

- 일일점검․정비 : 운용 전․중․후 및 소방공무원 일과표에 정하는 시간

- 주간점검․정비 : 매주 1회(서별 자체계획)

- 월간점검․정비 : 매월 1회(서별 자체계획)

❍  점검시 유의사항 : 4각(시각, 촉각, 후각, 예측)

- 눈으로 똑똑히 보고 확인한다.(시각)

- 손으로 대어 보고 확인한다.(촉각)

- 냄새를 맡아 보고 확인한다.(후각)

- 점검 ․ 정비 주기 및 정기교환 주기를 확인한다.(예측)

❍ 점검정비 결과 조치

- 경미한 사항 : 자체시정

- 중요한 사항 : 수리(특장차량은 전문정비업체)의뢰

라. 자체 정비체계 활성화(이동정비반)

❍ 대상업무

- 소방장비 고장 시 긴급이동정비반 출동하여 응급처치

- 고장 수리요인 발생 시 점검하여 공장입고 등 수리의뢰 판단

- 정기적으로 119안전센터를 순회하여 소방장비별 예방점검․정비

❍  편    성

- 소방서별 2개조 6명『3교대 3개조 9명』으로 편성운영

- 자격증소지자 또는 유경험자로 편성

❍  운    영

- 이동정비반을 119안전센터에 배치하여 운영

- 경미한 고장이나 소모품 등의 교체는 자체적으로 정비

- 매월 또는 이상 시 119안전센터 순회점검 ․ 정비

마. 긴급정비 대비 부품확보

❍  대    상

- 정기교환이 필요한 부품

- 이동정비반에 의하여 정비가 가능한 부품

- 정비․교환 비율이 높은 부품

바. 여름철 소방자동차 중점 점검 분야

구 분	점검내용	참고사항	비고
냉각계통	- 부동액은 넣었는가 - 부동액과 냉각수의 혼합 비율이 기온에 알맞는가 - 라디에이터 위 아래 호스, 워터펌프 등에서 냉각수가 새지 않는가 - 수온조절기는 제대로 작동 되는가 - 소방펌프측 드레인 밸브는 제대로 동작하는가 - 소방펌프측 배관라인의 보온 장치는 제대로 작동하는가	- 부동액 넣기 전에는 라디 에이터와 엔진의 냉각수를 완전히 빼낸 다음에 부동액과 물을 40:60비율로 섞어 넣어야 물 통로 및 라디에이터 부식을 방지할 수 있음.
윤활계통	- 엔진오일의 점도가 계절에 맞는가 - 오일은 적정한 시기에 교환해 주었는가	- 여름철은 점도가 높은 오일을 사용하는 것이 바람직함.

구 분	점검내용	참고사항	비고
연료계통	- 연료휠타는 교환 시기에 교환해 주었는가 - 연료호스의 누유여부
전기계통	- 베터리의 충전상태가 좋은가 - 배터리액은 정상인가 - 팬벨트의 장력은 정상인가 - 발전기의 전기 접속단자에 흔들림이 없는가	- 여름철에는 온도가 고온으로 밧데 리 방전이 심하므로 필히 점검 전기 소비량이 많으므로 전기 계통을 잘 점검해야 한다. - 배터리의 기능이 떨어지게 된다.
타 이 어	- 차종에 따라 공기압은 정상인가 - 스페어타이어는 공기압력이 정상인가	- 스페어 타이어는 사용 중인 타이어 보다 공기압을 5～10% 더 주입해 준다.

※ 기타 소방차량 점검은 차량에 비치된  점검표를 활용하여 출동 전후 수시 점검 하시기 바랍니다