여름철 폭염․집중호우 대비 점검결과(전체)

사업소	중부수도사업소		작성자	환경8급 고민지
분 야	점검항목	전체 지점 수	정상 지점 수	이상 지점 수	이상내용 상세
측정기	폭염․호우 대비	33개소 37지점	33개소 37지점	-	이상없음
	유지관리	33개소 37지점	33개소 37지점	-	이상없음
	소모품 확 보	33개소 37지점	33개소 37지점	-	이상없음 (소모품 확보)
부대 설비	습기 및 폭염대비	33개소 37지점	33개소 37지점	-	이상없음
	환경 및 안전	33개소 37지점	33개소 37지점	-	이상없음

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	월곡대배수지 유입		점검일자	2017.06.15	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 15일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	월곡대배수지 유출		점검일자	2017.06.15	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 15일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	월곡소배수지		점검일자	2017.06.15	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 15일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	종암1동(성북소방서)		점검일자	2017.06.15	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 15일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	성북1배수지		점검일자	2017.06.15	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 15일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	개운산배수지 유입		점검일자	2017.06.15	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 15일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	개운산배수지 유출		점검일자	2017.06.15	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 15일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	낙산배수지		점검일자	2017.06.15	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 15일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	성북2가압장		점검일자	2017.06.15	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 15일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	성북2저구배수지		점검일자	2017.06.15	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 15일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	혜명배수지		점검일자	2017.06.15	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 15일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	남산배수지		점검일자	2017.06.16	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 16일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	보광배수지 유입		점검일자	2017.06.16	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 16일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	보광배수지 유출		점검일자	2017.06.16	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 16일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	한남배수지		점검일자	2017.06.16	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 16일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	용암초등학교		점검일자	2017.06.16	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 16일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	사대부속초등학교		점검일자	2017.06.23	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 23일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	삼선1동(돈암소방서)		점검일자	2017.06.23	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 23일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	인수배수지		점검일자	2017.06.23	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 23일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	정릉4배수지		점검일자	2017.06.23	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 23일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	정릉2배수지		점검일자	2017.06.23	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 23일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	정릉3배수지		점검일자	2017.06.23	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 23일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	북악가압장		점검일자	2017.06.23	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 23일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	평창1배수지		점검일자	2017.06.23	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 23일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	무악배수지		점검일자	2017.06.23	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 23일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	경내가압장		점검일자	2017.06.23	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 23일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	월곡대배수지 유입		점검일자	2017.06.23	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 23일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	월곡대배수지 유출		점검일자	2017.06.23	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 23일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	도원배수지		점검일자	2017.06.23	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 23일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	광화문광장		점검일자	2017.06.27	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 27일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	정동(시청)		점검일자	2017.06.27	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 27일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	동아그린아파트		점검일자	2017.06.27	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 27일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	한강초등학교		점검일자	2017.06.27	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 27일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	서빙고초등학교		점검일자	2017.06.27	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 27일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	중부수도사업소		점검일자	2017.06.27	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 27일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	보광가압장		점검일자	2017.06.28	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 28일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량

여름철 폭염·집중호우 대비 점검표

지점명	삼청가압장		점검일자	2017.06.28	점검자	환경8 고민지
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	폭염․호우 대비	- 직사광선에 직접 노출 예방 - 시료수 정상 유입·유출·누수 등 - 강수에 직접 노출 및 침수 방지			■ 양호 ■ 정상 ■ 양호		□ 불량 □ 이상 □ 불량
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			■정상가동 ■보정완료		□이상가동 □보정미비
					(※ 보정일 06월 28일)
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			■확보		□ 미확보
부대 설비	습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기 교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			■양호 ■정상		□불량 □이상
	환경 및 안전	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 - 전원 및 전송선의 피복 상태(누전예방)			■양호 ■양호		□ 불량 □ 불량