여의2교 154kv 보호판 설치에 따른 상부구조물에 미치는 영향에 대한 의견서

1. 개 요

여의2교 상부거더 중앙부에 2열로 설치되는 첨가시설물의 전체 중량을 산출하여 추가로 작용하는 하중 값이 상부고정하중과 비교할 때 전체하중 및 구조물에 작용하는 영향을 검토한다.

2. 첨가시설물 하중

첨가시설물(송전선로)의 하중은 다음과 같다.

구 분		연장(m)	하중(ton)	단위하중(ton/m)	비고
기 설치	관로	220.0	23.126	0.105
	보호판	110.0	10.689	0.097
신설 설치	보호판	68.0	7.146	0.105
계				0.307

※ 상기 하중은 한국전력공사 남서울지역본부에서 제공한 자료임.

거더 하부케이싱 상단에 작용하는 하중 값은 0.307 ÷ 4개소 = 0.077 ton/m 임.

3. 상부구조의 고정하중

상부구조물의 고정하중은 다음과 같다.

	구분	산출근거		계(ton/m)
	포장	3.4 × 0.05 × 2.3	=	0.391
	바닥판	3.4 × 0.25 × 2.5	=	2.125
	헌치	1/2 × 0.3 × 0.3 × 2.5× 2EA	=	0.225
	복부판	1.25 × 0.25 × 2.5	=	0.781
	하부케이싱	0.8 × 0.4 × 2.5	=	0.800
	계			4.322

4. 하중 값의 비교 검토

첨가시설물이 설치되는 거더 중 가운데 있는 거더가 양측으로 지지되므로 중앙부 거더에 작용하는 하중으로 검토하면 다음과 같다.

1) 상부구조물의 고정하중은 W1 = 4.322 ton/m

2) 첨가시설물의 하중은     W2 = 0.077 × 2EA = 0.154 ton/m

따라서 고정하중에 추가되는 첨가시설물의 하중 비율은

W2 / W1 = 0.154 / 4.322 × 100% = 3.563%

5. 결언

첨가시설물의 단위하중 0.154 ton/m는 교면 아스콘하중으로 환산하는 경우 0.154 ÷ (2.3ton/m × 3.4m) = 0.0197m 로 아스콘 약 2Cm 정도의 하중이며, 전체 고정하중에서 차지하는 비중이 3.56%로 미미하여 문제가 없을 것으로 판단된다.

다만 첨가시설물이 설치되는 프리플랙스거더의 하부케이싱은 fck=40MPa의 비교적 고강도 콘크리트이며 상부구조에 중요한 부재이므로 콘크리트구체에 앵커 등의 설치로 파손 및 손상을 주지 않도록 주의하여야 한다. 또한 상부구조형식은 비틀림에 취약한 구조이므로 편측에 과다한 하중이 작용하지 않도록 분산하여 설치하여야 한다.

검토자) 한국시설안전연구원  강 민 호 (인)