나. 2010년도 상반기 측정결과

• 기    간 : '10.3.9 ~ 4.1 (23일간)

• 측정기관 : EHS기술연구소 (실내공기질 측정 전문기관)

• 측정대상 : 24개 역사 대합실 및 승강장 (※ 단, 지상구간인 1개역 제외)

• 역사 측정결과(총 9항목)

구	분	유지기준항목				권고기준항목
		PM10 (㎍/㎥)	HCHO (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	CO (ppm)	NO2 (ppm)	Rn (Bq/㎥)	TVOC (㎍/㎥)	석면 (개/cc)	O3 (ppm)
기준치		140	100	1000	9	0.05	148	500	0.01	0.06
김포공항		71.8	10.6	561.2	0.9	0.020	66.6	39.0	0.0003	0.005
공항시장		63.5	28.4	503.5	1.3	0.030	40.7	61.3	0.0010	0.003
신방화		58.7	32.0	486.0	1.6	0.025	18.5	67.4	0.0018	0.004
마곡나루		65.6	26.1	462.5	1.3	0.015	18.5	65.3	0.0012	0.005
양천향교		63.4	19.7	509.5	1.2	0.045	7.4	66.9	0.0006	0.006
가양		71.4	30.5	504.0	1.4	0.037	0	103.1	0.0015	0.009
증미		76.7	42.3	504.0	1.2	0.046	3.7	73.7	0.0018	0.010
등촌		74.1	17.6	477.7	1.3	0.046	3.7	82.1	0.0007	0.002
염창		73.5	36.6	566.0	1.3	0.045	3.7	100.1	0.0006	0.001
신목동		70.2	20.3	499.0	1.3	0.022	7.4	74.1	0.0024	0.002
선유도		68.3	40.6	490.0	1.2	0.029	7.4	69.9	0.0016	0.020
당산		65.7	24.7	505.0	1.2	0.044	7.4	102.3	0.0006	0.003
국회의사당		66.0	70.1	512.5	1.3	0.041	7.4	59.4	0.0002	0.015
여의도		80.2	19.5	647.5	1.0	0.034	7.4	89.5	0.0010	0.004
샛강		65.9	16.2	521.5	1.2	0.044	22.2	86.4	0.0006	0.001
노량진		68.8	15.5	614.5	1.2	0.046	11.1	59.3	0.0004	0.003
노들		72.6	19.0	533.0	1.2	0.042	14.8	54.4	0.0006	0.002
흑석		74.5	18.7	563.5	1.2	0.046	11.1	49.4	0.0014	0.003
동작		75.8	16.7	545.8	1.1	0.042	14.8	63.7	0.0012	0.001
구반포		70.8	16.9	541.0	1.4	0.045	11.1	69.5	0.0004	0.002
신반포		64.2	14.4	510.5	1.4	0.044	18.5	37.4	0.0002	0.006
고속터미널		79.0	17.9	633.0	1.2	0.046	3.7	49.1	0.0006	0.009
사평		73.5	28.4	505.0	0.9	0.039	11.1	37.0	0.0008	0.013
신논현		88.1	12.8	582.0	1.1	0.044	7.4	18.9	0.0004	0.005

다. 2010년도 하반기 실내공기질 측정 개요

• 기    간 : '10. 8. 23 ~ 9. 27 (35일간)

• 측정기관 : EHS기술연구소 (실내공기질 측정 전문기관)

• 측정대상 : 24개 역사 대합실 및 승강장 (※ 단, 지상구간인 1개역 제외)

• 역사 측정결과(총 9항목)

구	분	유지기준항목				권고기준항목
		PM10 (㎍/㎥)	HCHO (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	CO (ppm)	NO2 (ppm)	Rn (Bq/㎥)	TVOC (㎍/㎥)	석면 (개/cc)	O3 (ppm)
기준치		140	100	1000	9	0.05	148	500	0.01	0.06
김포공항		58.6	20.8	556.6	3.0	0.02	33.3	54.2	불검출	0.00
공항시장		41.3	25.0	519.0	1.8	0.04	59.2	35.0	불검출	0.01
신방화		43.6	78.5	553.5	3.1	0.04	11.1	34.3	불검출	0.00
마곡나루		65.8	19.8	473.0	1.4	0.02	7.4	112.6	불검출	0.00
양천향교		44.2	22.3	548.0	3.4	0.03	11.1	37.7	불검출	0.00
가양		62.4	26.3	603.7	2.4	0.03	11.1	48.9	불검출	0.00
증미		45.0	70.8	619.5	2.2	0.03	11.1	18.7	불검출	0.00
등촌		48.4	21.2	599.3	2.5	0.02	11.1	51.7	불검출	0.00
염창		49.2	23.3	611.0	2.5	0.02	11.1	34.2	0.0012	0.00
신목동		34.8	41.3	559.0	3.3	0.03	7.4	30.2	0.003	0.00
선유도		42.5	28.9	556.5	3.9	0.04	7.4	18.0	불검출	0.01
당산		59.8	23.5	560.0	2.5	0.04	7.4	16.3	불검출	0.00
국회의사당		47.2	19.7	607.0	2.9	0.03	7.4	43.3	불검출	0.00
여의도		47.0	52.3	756.0	3.7	0.02	18.5	56.8	불검출	0.00
샛강		42.8	24.5	498.0	2.1	0.02	11.1	54.7	불검출	0.00
노량진		56.4	24.2	753.0	3.5	0.03	11.1	47.1	불검출	0.01
노들		58.1	40.1	531.0	2.3	0.01	11.1	32.4	불검출	0.00
흑석		56.1	49.4	627.5	3.3	0.01	11.1	53.3	불검출	0.00
동작		43.6	18.3	621.5	3.2	0.01	11.1	35.2	불검출	0.01
구반포		33.1	41.5	548.5	2.0	0.02	14.8	20.9	불검출	0.00
신반포		39.8	19.9	564.5	2.7	0.04	14.8	35.7	불검출	0.00
고속터미널		76.4	48.0	735.3	2.9	0.02	11.1	172.7	불검출	0.01
사평		39.1	44.4	521.0	2.6	0.03	7.4	46.5	불검출	0.00
신논현		84.8	31.3	634.0	3.5	0.04	11.1	57.7	불검출	0.00

라. 2011년도 상반기 실내공기질 측정 개요

• 기    간 : '11. 5. 13 ∼ 2011. 7. 6 (55일간)

• 측정기관 : 대명환경기술연구소 (실내공기질 측정 전문기관)

• 측정대상 : 24개 역사 대합실 및 승강장 (※ 단, 지상구간인 1개역 제외)

• 역사 측정결과(총 9항목)

구	분	유지기준항목				권고기준항목
		PM10 (㎍/㎥)	HCHO (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	CO (ppm)	NO2 (ppm)	Rn (Bq/㎥)	TVOC (㎍/㎥)	석면 (개/cc)	O3 (ppm)
기준치		140	100	1000	9	0.05	148	500	0.01	0.06
김포공항		79.70	10.30	499.90	0.90	0.013	42.55	109.00	불검출	0.004
공항시장		66.20	12.50	439.40	1.00	0.015	56.24	66.80	불검출	0.007
신방화		57.20	13.80	431.10	0.70	0.012	27.38	67.00	불검출	0.005
마곡나루		62.10	7.40	442.80	0.70	0.012	41.81	64.50	불검출	0.004
양천향교		67.80	9.80	475.70	0.70	0.012	22.2	46.60	불검출	0.004
가양		41.60	10.00	526.30	0.90	0.020	20.35	139.30	불검출	0.006
증미		47.00	12.90	444.20	0.50	0.017	28.49	149.30	불검출	0.004
등촌		67.80	28.90	534.10	0.80	0.014	29.23	193.40	불검출	0.003
염창		86.00	22.20	507.00	0.80	0.013	25.53	172.60	불검출	0.005
신목동		82.30	34.60	451.00	1.00	0.018	24.42	252.00	불검출	0.006
선유도		87.90	20.30	498.20	0.50	0.014	21.09	199.10	불검출	0.004
당산		63.10	19.90	563.60	1.00	0.019	25.9	286.30	불검출	0.005
국회의사당		77.60	25.80	489.20	0.60	0.015	33.67	178.10	불검출	0.005
여의도		75.90	19.00	523.20	0.80	0.017	39.22	124.00	불검출	0.006
샛강		74.10	24.40	458.50	0.70	0.018	38.85	158.60	불검출	0.006
노량진		84.60	28.90	557.60	0.80	0.015	35.15	128.60	불검출	0.006
노들		67.70	16.20	450.20	0.90	0.015	28.86	109.70	불검출	0.006
흑석		86.70	23.00	486.00	0.60	0.012	31.08	181.60	불검출	0.005
동작		57.80	22.90	465.10	0.30	0.019	21.09	119.20	불검출	0.003
구반포		56.20	21.00	504.80	0.40	0.018	50.69	90.00	불검출	0.005
신반포		79.40	14.70	447.30	0.60	0.014	22.57	68.70	불검출	0.004
고속터미널		76.40	24.20	587.40	1.00	0.018	37	112.50	불검출	0.006
사평		71.00	25.20	545.80	0.60	0.014	28.49	119.90	불검출	0.005
신논현		72.20	20.80	542.00	1.00	0.013	19.61	65.30	불검출	0.005

마. 2011년도 하반기 실내공기질 측정 개요

• 기    간 : 2011. 10. 19 ∼ 2012. 1. 17 (124일간)

• 측정기관 :  EHS기술연구소 (실내공기질 측정 전문기관)

• 측정대상 : 24개 역사 대합실 및 승강장 (※ 단, 지상구간인 1개역 제외)

• 역사 측정결과(총 9항목)

구	분	유지기준항목				권고기준항목
		PM10 (㎍/㎥)	CO (ppm)	CO2 (ppm)	HCHO (㎍/㎥)	TVOC (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	석면 (개/cc)	Rn (Bq/㎥)
기준치		140	9	1,000	100	500	0.05	0.06	0.01	148
김포공항		88.00	1.05	451.10	12.70	106.90	0.010	0.004	불검출	11.1
공항시장		60.70	1.00	474.20	9.30	28.40	0.022	0.002	불검출	50.69
신방화		58.50	1.30	429.40	9.50	31.90	0.019	0.002	불검출	45.51
마곡나루		63.10	0.90	464.60	12.3	152.70	0.016	0.003	불검출	32.93
양천향교		62.90	1.20	468.60	26.00	27.30	0.019	0.002	불검출	26.64
가 양		62.30	1.00	471.40	15.50	137.20	0.018	0.008	불검출	20.72
증 미		60.30	1.50	517.60	9.40	110.90	0.017	0.002	불검출	52.91
등 촌		69.60	1.10	423.30	16.60	153.00	0.023	0.002	불검출	23.68
염 창		59.40	0.70	520.60	9.70	141.00	0.021	0.002	불검출	59.2
신목동		63.30	1.50	530.30	20.20	128.50	0.015	0.003	불검출	27.75
선유도		60.00	0.90	472.10	11.50	143.20	0.021	0.002	불검출	17.76
당 산		68.40	1.10	536.60	11.10	185.20	0.024	0.002	불검출	31.82
국회의사당		58.10	0.80	473.40	19.60	162.20	0.019	0.002	불검출	20.35
여의도		79.40	1.00	639.00	15.00	105.60	0.035	0.005	불검출	39.96
샛 강		75.90	1.20	646.90	16.00	93.60	0.022	0.002	불검출	41.07
노량진		79.30	1.70	672.10	9.30	155.00	0.024	0.003	불검출	41.44
노 들		63.60	1.60	621.90	18.70	158.50	0.016	0.001	불검출	24.79
흑 석		63.70	0.90	584.70	13.90	157.90	0.017	0.003	불검출	39.59
동 작		69.70	1.30	541.60	16.00	154.40	0.015	0.002	불검출	18.5
구반포		58.20	0.90	531.50	23.70	164.10	0.009	0.001	불검출	68.08
신반포		54.30	0.90	469.20	23.60	138.80	0.016	0.003	불검출	34.78
고속터미널		68.30	0.90	610.30	19.70	127.90	0.020	0.002	불검출	26.27
사 평		55.70	0.70	472.90	15.20	136.20	0.012	0.001	불검출	20.35
신논현		86.40	1.50	663.50	23.90	119.10	0.017	0.003	불검출	22.57

바. 2012년도 상반기 실내공기질 측정 개요

• 기    간 : 2012. 4. 1 ∼ 2012. 8. 17 (139일간)

• 측정기관 :  (주)EHS기술연구소(환경부 측정대행업 등록기관)

• 측정대상 : 24개 역사 대합실 및 승강장 (※ 단, 지상구간인 1개역 제외)

• 역사 측정결과(총 9항목)

구	분	유지기준항목				권고기준항목
		PM10 (㎍/㎥)	CO (ppm)	CO2 (ppm)	HCHO (㎍/㎥)	TVOC (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	석면 (개/cc)	Rn (Bq/㎥)
	기준치	140	9	1,000	100	500	0.05	0.06	0.01	148
김포공항		74.20	0.9	537.50	21.80	106.20	0.019	0.002	불검출	46.99
공항시장		65.40	1.20	503.30	28.20	45.90	0.021	0.002	불검출	49.21
신방화		60.50	1.30	552.40	27.40	72.30	0.020	0.002	불검출	27.75
마곡나루		47.30	0.60	425.60	41.60	41.60	0.020	0.003	불검출	65.49
양천향교		77.00	1.10	550.60	19.50	143.80	0.022	0.004	불검출	14.43
가 양		71.30	0.70	579.20	16.80	185.80	0.020	0.003	불검출	16.28
증 미		69.20	1.30	565.50	23.40	70.30	0.017	0.003	불검출	15.54
등 촌		69.80	1.20	540.80	21.10	135.90	0.020	0.003	불검출	29.97
염 창		61.60	0.90	706.10	24.10	206.40	0.018	0.002	불검출	29.97
신목동		78.90	0.80	602.90	27.60	40.80	0.017	0.003	불검출	21.46
선유도		70.00	0.80	670.90	27.10	163.00	0.022	0.004	불검출	37.00
당 산		70.00	1.00	582.00	25.20	123.90	0.022	0.002	불검출	27.38
국회의사당		68.70	0.90	530.40	40.00	178.70	0.021	0.005	불검출	26.64
여의도		75.40	1.10	633.10	25.30	150.60	0.026	0.002	불검출	13.69
샛 강		72.80	1.20	510.10	22.40	100.70	0.021	0.003	불검출	50.32
노량진		60.50	1.50	664.10	17.90	29.80	0.022	0.004	불검출	14.43
노 들		67.30	0.20	539.80	24.10	195.60	0.015	0.003	불검출	21.46
흑 석		75.50	0.80	586.00	18.40	101.00	0.021	0.004	불검출	26.27
동 작		66.50	0.80	586.00	18.40	101.00	0.021	0.004	불검출	38.11
구반포		63.00	0.80	554.80	31.90	117.60	0.020	0.002	불검출	71.41
신반포		70.80	1.30	541.00	27.90	72.50	0.021	0.003	불검출	39.96
고속터미널		82.60	0.90	638.80	30.60	171.30	0.022	0.003	불검출	29.23
사 평		56.30	0.80	489.10	32.00	127.30	0.023	0.002	불검출	18.13
신논현		80.70	1.10	596.90	27.90	173.60	0.026	0.003	불검출	22.2

사. 2012년도 하반기 실내공기질 측정 개요

• 기   간 : 2012. 9. 1 ∼ 2013. 2. 22 (175일간)

• 측정기관 : (주)EHS기술연구소(환경부 측정대행업 등록기관)

• 측정대상 : 23개역사 (개화역, 김포공항역 제외)

• 역사 측정결과(총 9항목)

구	분	유지기준항목				권고기준항목
		PM10 (㎍/㎥)	CO (ppm)	CO2 (ppm)	HCHO (㎍/㎥)	TVOC (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	석면 (개/cc)	Rn (bq/㎥)
	기준치	140	9	1,000	100	500	0.05	0.06	0.01	148
공항시장		68.50	0.60	453.60	42.90	132.30	0.017	0.002	불검출	60.31
신방화		57.30	0.50	526.50	41.00	321.90	0.014	0.003	불검출	56.61
마곡나루		37.80	0.60	587.10	29.10	175.10	0.019	0.006	불검출	32.93
양천향교		52.50	0.70	618.60	40.00	117.30	0.024	0.002	불검출	18.50
가 양		65.20	0.60	602.50	37.30	121.00	0.019	0.003	불검출	38.48
증 미		58.60	1.20	614.90	20.60	190.70	0.025	0.004	불검출	37.37
등 촌		70.40	1.40	525.30	28.00	195.40	0.019	0.003	불검출	34.04
염 창		57.00	0.80	524.30	24.40	225.20	0.021	0.003	불검출	38.11
신목동		53.40	2.50	719.00	24.30	174.90	0.025	0.003	불검출	38.48
선유도		63.60	1.10	532.80	34.60	323.60	0.023	0.002	불검출	28.12
당 산		66.10	1.10	709.10	26.90	85.90	0.022	0.003	불검출	29.23
국회의사당		70.40	1.60	549.80	20.10	319.80	0.022	0.003	불검출	37.00
여의도		60.60	1.00	597.90	25.80	160.70	0.019	0.004	불검출	30.71
샛 강		55.20	1.30	703.90	24.20	148.70	0.021	0.003	불검출	34.41
노량진		75.00	2.90	639.80	22.60	175.90	0.017	0.004	불검출	28.86
노 들		67.50	0.80	611.50	32.20	225.70	0.018	0.004	불검출	28.86
흑 석		60.30	1.00	607.80	44.50	217.20	0.015	0.004	불검출	32.56
동 작		60.60	1.00	508.00	39.10	266.60	0.014	0.003	불검출	38.11
구반포		67.30	1.00	533.10	41.60	295.90	0.017	0.003	불검출	41.81
신반포		68.60	1.00	519.60	33.50	75.50	0.015	0.003	불검출	44.40
고속터미널		75.40	0.90	663.30	41.90	136.00	0.014	0.003	불검출	25.90
사 평		49.80	1.00	497.00	36.20	279.10	0.019	0.004	불검출	36.26
신논현		77.60	0.80	685.60	38.10	310.50	0.034	0.007	불검출	27.25