[별지 제1호 서식]<개정 2014.6.20., 개정 2015.12.18>

연구개발신청서

(제 4조 관련)

연구개발 과제명	국 문 : 왕숙천 수계 수질오염 특성연구 (- 하수처리장 방류수를 중심으로 -)
	영 문 : A Study on the Variation of Water Quality in the Wastewater Treatment Plant in Wangsook Stream
연구 책임자1	소 속	먹는물분석과				직명
	성 명	정종순					지방환경연구사
연구 책임자2	소 속					직명
	성 명
연구 참여자	연구원				3명	공동 연구원	2명
연구개발비	1차 년도		2차 년도	3차 년도	합계	연구개발 기간	1년 (2019 년 ~ 2019년)
	0천원		0천원	0천원	0천원
연구개발 업무 규정 제4조의 규정에 의거 연구개발 신청서를 제출합니다. 2018년 6 월 일 연구책임자 정종순 붙임 : 연구개발계획서 1부 서울특별시 서울물연구원 연구개발심의위원장 귀하

【별지 제1호 서식】첨부물 <개정 2014.6.20.>

연구개발계획서

1. 연구개발 목적 및 필요성

○ 도심을 관통하여 흐르는 소하천 및 중하천은 상수원에 유입하여 수질오염도를 증가시키고 있으며 특히 중하천 수계 하류에 위치해 있는 하수처리장의 방류수는 상수원에 많은 영향을 주고 있음.

○ 이에 따라 지표수를 원수로 사용하고 있는 수도사업자는 상수원 상류에 위치해 있는 중하천에서 흘러내리는 오염물질이 원수에 영향을 줄 수 있어 상시 수질조사와 오염원에 대한 감시자 역할을 할 필요가 있음.

○ 상수원 상류에 위치한 중·소하천 등 지류천 관리강화에 따라 하수처리장에서 방류되는 방류수에 대한 수질조사 및 연구로 수질개선 자료로 활용하고 상수원수의 안전성 확인할 필요가 있음.

2. 국내외 연구개발사

○ 왕숙천 수질개선에 따른 한강본류 취수장의 수질변화(임은형, 서울시립대학교 환경공학부)

- 왕숙천의 지점별 특성 파악결과 한강본류의 4지점을 대상으로 BOD 등 오염물질 이 왕숙천이 합류이후 증가하는 경향을 보였으나 왕숙천의 수질개선 사업 이후 증가되는 경향이 둔화되었음.

○ 왕숙천 수계에서 하수처리장 건설이후 수질평가(이순희 등, 서울특별시보건환경연구원)

- 진건하수처리장 건설(2004.2) 이후 방류수 수질농도는 법정수질기준에 적합하였고 왕숙천 하류지점의 수질이 전년도에 비해 약 29~60% 정도 감소한 추세를 보였음.

○ 왕숙천 수질의 시·공간적 튺성과 유역의 물환경 관리(박종관, 건국대학교 이과대학 지리학부)

- 왕숙천의 수질회복을 위해서 진건천, 용암천 및 왕숙천 지류의 친환경적 토지이용 관리와 지류 하류지점에 수초 등 간이오수 정화시설 마련으로 수질관리 체계를 정비해야 함.

3. 연구개발 기간

○ 2019년 1월~2019년 12월(1년)

4. 연구개발 참여자 : 8명

구 분	소 속	성 명	담당업무	참여율(%)
책임연구원	먹는물분석과	정종순	상수원, 취수원 조사업무	30
연구원	먹는물분석과	이현주	원수 및 정수 조사업무	10
연구원	먹는물분석과	문상하	원수 및 정수 조사업무	10
연구원	먹는물분석과	진정선	원수 및 정수 조사업무	10
연구원	먹는물분석과	이민희	원수 및 정수 조사업무	10
연구원	미생물검사과	이은숙	미생물 검사업무	10
연구원	수질분석부	김복순	수질분석부 업무총괄	10
연구원	먹는물분석과	안재찬	먹는물분석과 업무총괄	10

5. 연구개발 내용 및 방법

○ 연구개발내용

- 평시 왕숙천 수게 하수처리장 방류수 수질변동 특성연구

· 일반적인 평시에 왕숙천 수계의 방류수 수질에 대한 조사연구

- 강우시 왕숙천 수게 하수처리장 방류수 수질변동 특성연구

· 초기강우시 및 집중강우시 왕숙천 수계 하수처리장 방류수 수질변동 특성연구

- 왕숙천 수계에 유입되는 하수처리 방류수에 따른 수질오염 부하량 산정

· 평시 및 강우시 왕숙천 수계 하수처리장 방류수에 따른 수질오염 부하량 산정

표1. 세부추진일정

월별 내용	2019년도
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
관련자료 조사
연구과제 수행
	강우시(초기2회, 집중1회) 시료채수 및 과제수행
						유량 조사						유량 조사
연구결과 보고서 (중간, 최종) 작성

○ 조사지점

- 하수처리 방류수 : 3점(구리5만톤, 구리11만톤, 진건10만톤)

- 왕숙천 : 1점(왕숙천 최하류 지점)_구리하수처리장 방류수 하류 200 m 지점

○ 분석항목

- 현장  항목 : 5항목(Temp, pH, DO, Cond, Flow)

⇒ 유량(Flow) : 2회(갈수기, 풍수기)

- 실험실항목 : 8항목(BOD, COD, SS, T-N, T-P, NH3-N, TOC, T-coli)

○ 조사주기

- 평  시 : 매월1회

- 강우시 : 3회(초기강우 2회, 집중강우 1회)

6. 기대효과 및 활용방안

○ 중소규모 하천수의 하수처리장 방류수에 대한 수질변동 특성을 조사 연구로 하류에 위치해 있는 취수원수 수질에 적극 대응함으로서 정수처리 수질관리에 활용

○ 향후 상수원수 수질관리 및 하수처리장 수질개선 필요성 대두 등 수질정책 관련 요구시 기초자료로 활용

7. 소요예산

○ 연도별 소요예산 : 비예산