연남동 지중화사업 관련 검토사항(보안등)

○ 관련 문서

- 공원녹지과-9853(2014.6.18)호

- 도시기반시설본부 방재시설부-3101(2014.5.15)

- 토목과-7200(2014.5.16)

○ 검토 내용

- 지중화 공사구간 보안등 이설에 대한 검토

· 지중화 공사구간의 보안등을 도로쪽으로 이설하는 것보다는 현재 설계에 반영되어 있는 공원내 보행도로 보안등에 쌍등으로 설계변경하여 공원등 및 도로쪽 보안등 설치하는 것이 예산절감 및 미관상 바람직함(도면1 참조)

· 도로쪽 보안등은 평균조도 5룩스 이상이 되도록 설치(마포구보안등관리규칙 설치기준)

· 쌍등으로 설치되는 공원내 보행도로 보안등은 전원회로를 분리하여 설치후 관리(전기요금납부 및 유지보수)를 마포구로 이관

- 공원조성구간내 보안등 이설에 대한 검토

· 측구가 공원조성구간 바깥쪽으로 이설됨에 따라 도로폭이 협소해져 보안등 공원조성구간내 보안등 4본의 측구쪽 이설은 차량 통행상 바람직하지 않으며 신설예정인 공원등과도 미관상 어울리지 않으므로,

· 기존 보안등을 철거하고 공원등을 설치하여 보안등을 대체하는 방안 검토 요청(도면2 참조)

<도면1>

지중화 구간내 보행로 보안등 쌍등으로 설치

<도면2>

기존 보안등 철거 후 도로쪽 공원등으로 대체