[소방장비관리규칙 별지 제18호 서식]														결재
소방장비일일점검부
소 속		:	OOO	소방서
부 서		:	OOO안전센터				【	O		대	】야간
소방장비 유류 사용일지														【2017.OO.OO.】
연번	장 비 명				탱크 용량	전일량 (ℓ)			보충량 (ℓ)			분당소비량 1분 (ℓ)		유 류 사 용 내 역(ℓ)						잔량 (ℓ)	비 고
														점검		훈련	출동	기타
1	동력절단기(k760)				0.7	0.7						0.066		0.066						0.634	※장비위치표시※
2	송풍기 (NT520)				3.6	3.6						0.041		0.041						3.559
3	송풍기 (NT520)				3.6	3.6						0.041		0.041						3.559
4	산불진화장비엔진 (RM-4300K-SI)				1.5	1.5						0.02		0.02						1.48
5	발전기(GX-200)				12	12						0.015		0.015						11.985
6	체인톱(353)				0.5	0.5						0.08		0.08						0.42
7	동력절단기(k650)				0.7	0.7						0.066		0.066						0.634
8	체인톱(450e)				0.42	0.42						0.08		0.08						0.34
보충유류 잔량						3.886			0											3.886
※ 음영이 들어간 셀(소비량, 잔량)은 자동계산식이 있어 열･행 추가･삭제 등 서식변경 시 계산식 오류발생

범 례	양 호	수리요	수 리 완 료	교환요	교 환 완 료	담당자	1대	2대	3대
	√	△		X			소방교 OOO	소방위 OOO	소방장 OOO
※ 소방장비 통합점검부 시행에 따라 소방재난업무가이드 지침에 의거 소관부서별 결재선을 장비회계팀장(주간점검), 소방행정과장(월간점검)으로 일원화

연료소모 점검기준표

※연료소모 시동점검표×2                                                  11~2(동계2분)/3~10월(하계1분)

※ 각 센터별 보유장비만 작성 ※

순번	장비명			1분	2분	3분	4분	5분	10분	비고
1	수상오토바이			0.36	0.72	1.08	1.44	1.80	3.6
2	모터보트			0.15	0.30	0.45	0.6	0.75	1.5
3	F.R.P보트			0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	3
4	유압장비	weber rescue		0.066	0.132	0.198	0.264	0.33	0.66
		holmatro DPU61PXC20		0.023	0.046	0.069	0.092	0.115	0.23
		holmatro DPU 30 C		0.02	0.04	0.06	0.08	0.1	0.2
		holmatro SR 20 PC 2 E		0.028	0.056	0.084	0.112	0.14	0.28
		STANLEY HP TWIN8		0.291	0.582	0.873	1.164	1.455	2.91
5	동력절단기		K970	0.066	0.132	0.198	0.264	0.33	0.66
			K950	0.066	0.132	0.198	0.264	0.33	0.66
6	체인톱		390XP	0.08	0.16	0.24	0.32	0.4	0.8
			450XP	0.08	0.16	0.24	0.32	0.4	0.8
			T425	0.03	0.06	0.09	0.12	0.15	0.3
7	매트송풍기			0.041	0.082	0.123	0.164	0.205	0.41
8	연기배연기			0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.1
9	착암기(대형) 에어컴프레샤			0.101	0.202	0.303	0.404	0.505	1.01
10	가반식펌프			0.014	0.028	0.042	0.056	0.07	0.14
11	휴대용조명등			0.005	0.01	0.015	0.02	0.025	0.05
12	공작차조명등			0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.5
13	발전기		이동식	0.416	0.832	1.248	1.664	2.08	4.16
			휴대용	0.06	0.12	0.18	0.24	0.3	0.6
			뱅가드	0.33	0.66	0.99	1.32	1.65	3.3

※　분당소모량 계산식

- 1Cycle  2 Storke 장비 : 연료통양(ex : 0.9L) / 15분 = 약 0.06L / 분당

- 1Cycle  4 Storke 장비 : 연료통양(ex : 4L) / 30~60분  = 약 0.06L / 분당

청구 및 출급증

일자	유종	수령(ℓ)	대(team)