연료전지 발전시설 개요

▢ 발전원리

○ 수소와 공기중의 산소 화학반응으로 전기생산(물 전기분해 역반응)

- 도시가스(LNG)를 수증기로 고온가열(250℃ ~ 850℃) 수소 분리

※ 연료전지 발전시설 부대시설로 별도의 수소 또는 LNG 저장시설 필요하지 않음

▢ 발전시스템 구성

연료전지

▢ 전기 및 열생산량(근거 : 노원연료전지 운전자료)

○ 설비용량 : 2.4MW (설치면적 600㎡, 전기생산량 : 13,387MW/년, 열 : 6,134Gcal/년)

- 전기공급 : 3,719세대(300kW/년·세대), 열공급 : 613세대(10Gcal/년·세대)

▢ 발전시설 특징

○ 에너지 변환 최소화에 따른 고효율

○ 기계적 구동장치 미작동에 따른 저소음, 고온 연소과정 생략으로 저공해

○ 도시가스, 매립가스, 석유, LPG 등 연료의 다양화

○ 화학반응 중 발생한 열을 활용한 열병합 병행

<CO2 배출량>	<NOx 농도>	<SOx 농도>	<소음(dB)>
			·

▢ 설치현황

가정용 연료전지 1kW급	어린이 대공원 건물형 연료전지 100kW
부산강변 바이오연료전지 발전소 1.2MW	포스코에너지 상암연료전지 2.4MW

(참고자료)

수소연료전지 발전시설 운영현황

▣ 서울시(´14.1월 현재)

구분 합계	발전소 (민자유치- 포스코에너지)	가정용 (에관공 보급사업)	건물형
			시 자체사업	민간분야
290개소 6,085kW	2개소 × 2,400kW (상계, 상암)	285개소 285kW	2개소 (어린이대공원, 서북병원 각각 100kW)	제2롯데월드 800kW(400kW × 2기)

▣ 전  국(발전용) : 총 20개소, 시설용량 123MW('14.1월 현재)

순번	가동일	설 치 장 소	용 량
1	'06.11, '13.4	한국남동발전(경기 분당)	3.38MW(250KW, 3.08MW)
2	'08.03	포스코ICT(경북 포항)	300KW
3	'08.10	중부발전(충남보령 화력홍보관)	300KW
4	'08.10	HS 이앤피(전북 전주)	2.4MW
5	'08.10	㈜나투라파워(전북 군산)	2.4MW
6	'08.10	포스코에너지(경북 포항)	2.4MW
7	'09.05	GS EPS(충남 당진 부곡)	2.4MW
8	'09.05	SH공사(서울 노원구 상계동)	2.4MW
9	'09.08, '12.01	MPC율촌전력(전남 순천)	10.4MW(4.8, 5.6)
10	'09.10, '13.2	한국동서발전(경기 일산열병합)	5.2MW(2.4, 2.8)
11	'10.01	포스코에너지(인천 서구)	2.4MW
12	'10.04	벽산엔지니어링(부산 사하구 강변연료전지)	1.2MW
13	'10.08 (PEMFC)	GS파워(안양)	4.8MW
14	'10.09, '11.06	TCS 1(대구 달서구 성서공단)	11.2MW(5.6, 5.6)
15	'10.10	포스코에너지(서울 상암 월드컵공원)	2.4MW
16	'11.04	한국동서발전(경기 일산복합화력)	2.8MW
17	'11.10	부산연료전지발전(더 코발트스카이, 부산 강서 화전산업단지內)	5.6MW
18	'12.02	서울시(건물용, 어린이대공원)	100kW
19	'13.08	한국동서발전(울산 남구)	2.8MW
20	'13.12	경기그린에너지(경기 화성)	58.8MW

※ 사업추진 현황 : 6개소 121.2MW

- 한수원·한난·포스코(월드컵공원 20), SK E&S(고덕차량기지 19.6), 한수원·SK(부산가스, 부산 해운대구 지역난방공급 30), 서부발전(광주 신재생에너지복합단지) 40, 한국가스공사(삼척) BOG가스 이용 0.3, 서부발전 서인천기지 11.2)

▣ 주요 기업 현황

구 분	기업명
건물용	퓨얼셀파워, S-퓨얼셀, 효성, SK E&S, LG퓨얼셀시스템즈 등
발전용	포스코에너지, 두산중공업, 삼성에버랜드, STX중공업 등
수송용	현대자동차, 기아자동차 등