11		시설안전부(상수도사업본부) : 상수도 주요시설물 안전점검

□ 상수도 주요시설물 안전점검

○ 점검기간 : ´14.12.1~´15. 3.10

○ 점검대상 : 총 374개소

구 분	취수장	정수장	배수지	가압장	현수관로	공사장 노출관
개 소	4	6	102	198	10.1km (53개소)	6.9km (11개 공구)
점검조	본부 6개조(24명)		합동점검 : 본부 2개조(6명), 수도사업소별 3개조(8명)

○ 점검내용

- 정수지, 침전지 등 구조물 파손, 밸브 정상작동 여부

- 동파·동결 피해 예방을 위한 보온재, 방풍시설 및 지지대 등 보강

- 배수지, 가압장 및 기전시설 점검

○ 추진실적

구   분

금  월

누  계

시설물 점검 건수

∙취, 정수장 : 10개소

∙배수지, 가압장 : 300개소

∙현수관로, 노출관로 : 64개소

∙계 : 374개소

구분	시설물 점검
누계	748개소

∙‘15년  1월 시설물 점검 : 374개소

지적사항 건수

(조치완료 건수)

∙배수지, 가압장 : 5건(5건)

- 우면산 가압장 모터펌프 소음 등

∙계 : 5건

구분	지적사항	조치완료
누계	35건	35건

∙‘15년  1월

- 지적사항 :  5건, 조치완료 :  5건

위험요소(금월, 익월)

및 부서별 협조요청사항

∙위험요소 : 안전점검 결과 이상없음

∙안전사고 예방을 위하여 주기적 순찰 강화

- 정수센타 및 수도사업소별 1일1회 순찰 점검

- 연말연시 특별점검 월1회 실시