[ 열대조류관 수조 보수 작업 내용 ]

현안문제

- 전면 유리창 좌.우측 하단부위에서 누수가 발생함

누수 발생 추정

- 리모델링 공사시 ABS구조물을 설치후 일정기간동안 공사가 중단됨으로 인해 다른 전기, 설비 공사시 잔해물이 수조내 ABS구조에 충격을 주어 일부 파손되어 보강한 부위를 통해 누수가 발생한 것으로 추정

- 전면부 유리창 공사시 유리창 부분과 ABS 구조물 사이에 공간이 발생하는 설계로 진행되어 누수가 발생하는 것으로 추정

수조 재원

- 수조 사이즈 (2,200*3,000*2,200)

- 방탄접합유리 사이즈( 2,200*2,200)

수조 구조

-  시멘트 구조 +  ABS 구조 +  FRP 구조

물

보강 작업 방향

- 수조내 FRP를 잘라내고 기존 설치되어 있던 ABS구조물 안에 추가로 ABS를 설치

- 전면부 유리창과 ABS구조물이 일치하도록 작업

보수 방법

- 기존 설치되어 있던 FRP를 커팅

- 노출되어 있는 배관 위치 변경

- 전면 유리 코킹 작업

- ABS를 추가로 설치

- 수조내로 동물이 침입하지 못하도록 철망(피아노줄, 낚시줄)로 덮개설치

절단 부위