염소가스 누설시 응급조치 요령

1. 염소가스가 누출시의 대처요령

가. 가스 상태로 누설할 때(기체)

1) 가스가 소량 누설할 때는 주위의 암모니아수 등으로 점검을 하면 흰 연기가 나타            나 쉽게 누설을 알 수 있다.

2) 가스가 누설 시에는 방독면, 또는 개인 보호장비를 착용하고 응급조치 할 것.

3) 가스가 누설하여 응급조치 시에는 바람이 부는 방향으로 접근할 것.

4) 가스 누출을 응급조치 하고 중화설비 가동 및 외부로 누출시에는 소석회 등을 살포            하여 중화시켜야 한다.

나. 액상으로 누출될 때

1) 액상으로 누출 시 기화되면 그 체적이 460배로 증가한다.

2) 액화가스가 누출되어 응급조치 할 때는 방독면등 개인보호구를 착용하고 작업에              임하도록 한다.

3) 누출부위를 윗방 향으로 향하게 한 후 응급조치 한다.

4) 액 상태로 누설 시 용기의 방향을 바꾸어 기체상태로 누설하도록 한 후 응급 조             치한다.

5) 액체염소 누출 시 응급조치로 누출부위에 물을 뿌리는 것은 절대금물 임

(누출부위의 부식이 빨라지며 용해도가 낮아 염소가스를 흡수하지 못함)

6) 가스 누출을 응급조치 하고 중화설비 가동 및 외부로 누출시에는 소석회살포기를             가동하여 중화시켜야 한다.

다. 투입설비에서 누출될 때

1) 유니온이나 플랜지에서 누설될 시는 볼트의 풀림으로 인한 경우도 있으므로 볼트             를 조여본다. 그래도 계속 누설 시는 적절한 조치를 취하고 납바킹을 교체한다.

2) 가스가 들어있는 배관의 균열로 인한 가스의 누출 시는 응급처리셋트를 이용하여             적절하게 조치를 취하여 가스 누설을 막는다.

3) 동관에서 누설 시나 파열 시에는 용기 메인 밸브와 액라인 밸브를 잠그고 관내를            진공압으로 치환 한 다음 동관을 교체한다.

4) 기화기에서 누출 시에는 기화기 메인 밸브를 차단하고 예비기화기를 사용한다.

5) 투입기에서 누설 시에는 상황에 따라 투입기를 교체하여 운전한다.

6) 진공조절기 및 감압변에서 누설 시  메인 밸브를 차단하고 예비 기기를 사용 할 것.

7) 염소용기 자체에서 누설 시는 누설부위에 따라 응급처리셋트내의 적절한 장비를              사용하여 조치할 것.

라. 소량 및 다량누출시의 조치요령

1) 소량누출로 응급조치가 가능할 시는 응급조치 후 염소가스를 투입하도록 한다.

2) 응급조치가 불가능할 시 및 조치 시간이 많이 걸릴 경우는 염소라인 밸브를 잠그             어 투입을 중단시키고, 제어실 및 안전관리자에게 연락을 취하고, 누설원인 및 부위           등을 정확히 알려준다.

3) 다량 누출로 인근에 피해가 발생할 우려가 있다고 판단될 시에는 비상연락체계에 의           거 비상연락을 취한다.

2. 염소가스 누출 시 조치 및 보고체계

가. 발견통보

1) 해당근무자 및 순찰 등에 의한 재해 발견 시 조치판단이 가능한 상황을 살펴보고            최대한 비상응급 조치 후 구조요청 및 상황전파를 한다.

나. 최초 발견자 조치

1) 정확한 상황판단이 필요

2) 가능한 최대 응급조치

3) 상황보고 : 가스누출장소, 가스누출량, 기상조건, 조치사항

4) 중화조 가동 및 비상응급조치

다. 상황판단 및 보고

1) 자체처리 불가할 경우 보고체제에 의하여 할 것. 단, 안전관리자에게 먼저 통보 후           보고할 것.

2) 비상 연락망에 의거하여 연락을 취할 것.

라. 재해현장 복구

1) 가스 누출시는 혼자서 행동에 임하지 말고 신속히 연계(다른 근무자 요청)하여 2인           1조로 안전장비를 갖춘 후 응급조치에 임한다.

2) 응급조치가 끝난 경우 제2의 재해를 막기 위한 철저한 복구작업 시행