염소가스 누출시 대피 및 소산방법

염소가스 누출 사고가 발생하여 주민대피의 필요성이 있을 경우에는 아래와 같은 방법으로 주민대피 유도한다.

< 가스 누출상황 전파 >

1. 사내 경보발령(비상벨, 경보기, 메가폰, 페이징설비)으로 위급사태 전파.

2. 자체 비상연락망에 의해 신속히 연락한다.

3. 대외 비상연락망을 통하여 유관기관에 사태진압 및 주민대피 지원요청 한다.

< 대피 유도방법 >

1. 염소가스 방출 유형에 따라 피해범위를 설정하고 지형을 참조하여 피해 안전거리까지      대피 유도

2. 염소가스 농도가 7ppm이 되기 전에 미리 대피를 시키고 누설 및 피해 장소보다

높은 곳으로 대피 유도

3. 오염지역 안에서 이미 대피가 늦은 직원이나 인근 주민은 손수건, 옷 등으로 코와       입을 막고 바람 방향의 직각 방향으로 대피 유도

4. 대피방향은 풍향을 참조하여 누출지점의 후방지역은 바람방향의 반대 방향으로

전방, 측방은 바람의 직각 방향으로 대피

5. 염소가스의 오염이 심한 장소에는 소석회를 살포하여 중화시키고 가스 농도가 1ppm      이하로 될 때까지 주민의 출입을 통제시킨다.

< 대피 방법 >

↟

바람방향                       후방지역                       바람방향

↡                        대피방향                        ↡

누출지점

측방지역                                                    측방지역

대피방향                                                        대피방향

↞                                                          ↠

확

산

지

역

↞      전방지역        ↠

대피방향