염소실 안전수칙

[뚝도아리수정수센터]

1. 염소실에 들어갈때에는 가급적 작업복을 착용하고 방독면 또는 공기호흡기를 휴대한 후 2명 이상이 일정거리를 유지하고 들어간다.

2. 용기저장실에는 잔류 가스가 체류하지 않도록 항상 환기에 유의하여 습기가 차지 않도록 하며 충격이나 화기를 엄금한다.

3. 용기 교체 작업시에는 정해진 순서에 따라 정확하고 안전하게 실시해야 하며 안전관리자가 입회하여야 한다.

4. 용기 이동시에는 가급적 호이스트를 이용하고 실용기와 공용기를 구분하여 고정목 등으로 고정시킨다.

5. 용기 승, 하차시에는 용기에 충격이 가해지지 않도록 주의한다.

6. 검사시설, 안전장비, 공구류는 일상점검을 철저히 하여 항상 사용이 가능하도록 한다.

7. 중화, 제독설비 및 안전장비 등의 정위치를 확인하고 사용법을 숙지한다.

8. 기타의 작업안전수칙을 준수한다.