염창2 합동회의 요구사항 검토

구 분	요구사항	소요예산 (천원)	검토의견	비고
계		81,590
1. 토목	1. 안양천 변 호안블럭 복구구간 식생반영	23,000	수용
	2. 출입문 형식 변경 (철재쌍여닫이=>자동쌍미닫이)	7,500	수용
	3. 올림픽도로 진출입램프 수문통로 가드레일 일부 철거	2,000	미수용 (사유 : 유지관리부서 유선 확인결과 안전상 문제로 철거는 어려움)
	4. 증설 펌프 스크린 상부 덮개 설치	5,000	수용
3. 기계	11. 급수관로12m 설치 (열선 및 보온)	650	수용
	12. 기존 펌프실 환풍시설 교체	440	수용	- 벽부형 환풍기 3대
4. 전기	13. 정문감시 카메라설치	10,000	수용	스피드 돔 카메라 1대 통신케이블 1식
	14. 조명등 추가	10,000	수용	LED 형광등 10등 설치 LED 투광등 16등 설치
	15. 외수위 카메라이설	3,000	수용	카메라 폴 신설 1대 통신케이블 교체
	16. 펌프실, 모타실 카메라 이설	2,000		카메라 이설 2대 통신케이블 교체
	17. 강우량계 설치	10,000	수용	강우량계 1대 설치 RTU 및 강우량상황판

구 분	요구사항	소요예산 (천원)	검토의견	비고
2. 건축	5. 운영실 방음	10,000	수용
	6. 옥상슬라브 난간	13,500	미수용 (사유 : 인근 아파트 민원(조망권)과 장비반입 외에 사용자가 없으므로 별도의 난간 설치가 필요 없을 것이라 판단됨)
	7. 운영실조정 (숙소, 화장실 위치변경)	20,000	미수용 (사유 : 외부 화장실 설치는 건폐율 초과로 설치가 불가하여 1층 계단실 아래측에 위치 변경이 필요하고 계단실에 숙소설치는 하중 등의 문제로 구조 및 계획상 설치가 어려울 것으로 판단됨)
	8. 운영실1층 마감변경	5,000	미수용 (사유 : 1층 출입구의 마감은 변경(석재)은 차후 유지관리상 파손시 비용이 많이 들고 현재 계획중인 드라이비트의 출입문 모양 및 색상으로 차별화 가능하다고 판단됨)
	9. 기존, 신설 계단부 마감변경(난간포함)	20,000	미수용 (사유 : 기존 계단부의 타일 탈락을 문제라 한다면 자재를 고가의 석재 보다는 유지관리가 편한 러버타일로 변경하면 타일탈락의 문제는 해결할 수 있고 외부계단 신설은 건폐율 초과로 설치 불가함. 다만, 계단이 반드시 필요하다면 2층 운영실에 수직계단 설치를 권장함)
	10. 전동셧터 쪽문(전기실) 설치		수용