○ 당초 이설 계획도

D700 이설관로

라인스토핑 및

by-pass 연결 D400mm

퇴수밸브

D700×200

신설 하수BOX

□ 2.5×2.5

라인스토핑 및

by-pass 연결 D400mm

○ 변경 이설 계획도

중간밸브

차단

무단수공법

으로 시행