영사대 규격서

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

이 규격은 회의실, 교실, 특별실 및 영상교육실 등에 LCD프로젝터(Projector) 또는 각종 영상기기를 설치하는 목적으로 한 천정매립형 등으로 제작되는 영사대에 대하여 적용 한다.

1.2 분류

물품분류번호	세부품명	물품식별번호	규격명	용도	인도조건
45111697	영사대	22526636	VX-EV0 W450*D550	영상기기 보관용리프트	현장설치도
		22526637	VX-EV0L W600*D650
		22526638	VX-EV0XL W700*D700
		22526639	VX-EV1L W700*D700
		22526640	VX-EV3XL W800*D900
		22526641	VX-EV5L W700*D800
		22526643	VX-EV6L W700*D800
		22526642	VX-EV5XL W800*D900
		22526644	VX-EV6XL W800*D900

2. 적용자료 및 문서

다음의 규격은 이 규정에 인용됨으로써 본 규정의 일부를 구성한다.

단, 인용규격은 최신판을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판 (모든 추록을 포함)을 적용 한다.

1) KS B 5209  강제 줄자

2) KS Q 1003  랜덤샘플링 검사방법

3) KS T 1058  셀로판 점착 테이프

3. 필요조건

3.1 재료

식별번호	규격명	시공두께 /규격치수(W*D*H)	( )당 자재 소요랑				주재료 공급자	원산지
			품명	재질	단위	수량
22526636	VX-EV0	450*550*450	외함	스틸	개	1	일화시스템	대한민국
		375*495*320	내함	스틸	개	1	일화시스템	대한민국
		AM35-10/14 230V, 50~60Hz 115W적재중량10Kg	모터	AOK	개	1	베스트포터	중국
		하강 300	슬라이드레일	스틸	식	1	일화시스템	대한민국
		-	스위치	유선	개	1	(주)솜피	-
22526637	VX-EV0L	600*650*450	외함	스틸	개	1	일화시스템	대한민국
		525*495*320	내함	스틸	개	1	일화시스템	대한민국
		AM35-10/14 230V, 50~60Hz, 115W 적재중량 15Kg	모터	AOK	개	1	베스트포터	중국
		하강 300	슬라이드레일	스틸	식	1	일화시스템	대한민국
		-	스위치	유선	개	1	(주)솜피	-
22526638	VX-EV0XL	700*700*500	외함	스틸	개	1	일화시스템	대한민국
		625*645*350	내함	스틸	개	1	일화시스템	대한민국
		538R6 38/14 220V, 60Hz 210W 적재중량 15Kg	모터	솜피	개	1	(주)솜피	튀니지
		하강 350	슬라이드레일	스틸	식	1	일화시스템	대한민국
		-	스위치	유선	개	1	(주)솜피	-
22526639	VX-EV1L	700*700*500 (구동부포함 610)	외함	스틸	개	1	일화시스템	대한민국
		575*575*320	내함	스틸	개	1	일화시스템	대한민국
		538R6 38/14 220V, 60Hz 210W 적재중량 15Kg	모터	솜피	개	1	(주)솜피	튀니지
		440*20 3.4T 하강1M	자바라	스틸	식	1	일화시스템	대한민국
		-	스위치	유선	개	1	(주)솜피	-
22526640	VX-EV3XL	800*900*620 (구동부포함 750)	외함	스틸	개	1	일화시스템	대한민국
		675*775*320	내함	스틸	개	1	일화시스템	대한민국
		660R6 60/14 220V, 60Hz 270W 적재중량 40Kg	모터	솜피	개	1	(주)솜피	프랑스
		440*20 3.4T 하강3M	자바라	스틸	식	1	일화시스템	대한민국
		-	스위치	유선	개	1	(주)솜피	-
22526641	VX-EV5L	700*800*800 (구동부포함 965)	외함	스틸	개	1	일화시스템	대한민국
		575*675*380	내함	스틸	개	1	일화시스템	대한민국
		660R6 60/14 220V, 60Hz 270W 적재중량 30Kg	모터	솜피	개	1	(주)솜피	프랑스
		440*20 3.4T 하강5M	자바라	스틸	식	1	일화시스템	대한민국
		-	스위치	유선	개	1	(주)솜피	-
22526643	VX-EV6L	700*800*800 (구동부포함 965)	외함	스틸	개	1	일화시스템	대한민국
		575*675*380	내함	스틸	개	1	일화시스템	대한민국
		660R6 60/14 220V, 60Hz 270W 적재중량 30Kg	모터	솜피	개	1	(주)솜피	프랑스 (Somfy)
		440*20 3.4T 하강6M	자바라	스틸	식	1	일화시스템	대한민국
		-	스위치	유선	개	1	(주)솜피	-
22526642	VX-EV5XL	800*900*800 (구동부포함 965)	외함	스틸	개	1	일화시스템	대한민국
		675*775*380	내함	스틸	개	1	일화시스템	대한민국
		660R6 60/14 220V, 60Hz 270W 적재중량 40Kg	모터	솜피	개	1	(주)솜피	프랑스
		440*20 3.4T 하강5M	자바라	스틸	식	1	일화시스템	대한민국
		-	스위치	유선	개	1	(주)솜피	-
22526644	VX-EV6XL	800*900*800 (구동부포함 965)	외함	스틸	개	1	일화시스템	대한민국
		675*775*320	내함	스틸	개	1	일화시스템	대한민국
		660R6 60/14 220V, 60Hz 270W 적재중량 40Kg	모터	솜피	개	1	(주)솜피	프랑스
		440*20 3.4T 하강6M	자바라	스틸	식	1	일화시스템	대한민국
		-	스위치	유선	개	1	(주)솜피	-

비고  1. 식별번호는 제조업체의 식별번호에 따른다.

2. 이외의 재료는 조달청과 협의하여 정할 수 있다.

3.2 형 태

영사대의 형태는 사각 매립형으로  치수 모양 등은 제조업체의 설계도면 및 치수에 따른다.

3.3 제조 및 가공(제조/시공과정, 도면 또는 단면도 명시)

1) 강판을 설계치수에 맞게 절단 한다.

2) 절단된 강판을 사각 모양 등의 케이스를 매끄럽게 분체도장을 한다.

3) 용접된 사각 모양 등의 케이스를 매끄럽게 분체도장 또는 동등이상이어야 한다.

4) 모터와 지지봉을 연결하여 속케이스와 조립 한다.

5) 겉케이스와 속케이스를 레일 또는 자바라로 연결

6) 전동 모터와 스위치선을 연결

3.4 기능 및 성능

1) 프로젝터가 노출되지 않도록 천정 매립형으로 설치할 수 있다.

2) 모터와 케이스가 일치형으로 설치가 간편하고 사용자가 원하는 위치에      고정이 가능 하다.

3) 스위치 조작에 의한 전동으로 프로젝터를 UP/Down할 수 있고, Remote control 이 가능하다(옵션).

4) 전동모터에 리미트 스위치가 부착되어 있어 영사대의 하강을 조절할 수 있다.

5) 소음이 적다.

3.5 마감 및 외관

1) 금속부분의 외부 케이스는 분체 도장을 하고 내부는 프로젝트 부라켓이      설치 되어 각도 조절이 편리하여야 한다.

2) 강판으로 된 케이스로 컴펙트 하게 되어 있고 모터와 케이스가 일체형으로 되어 설치가 간편하여야 한다.

4. 검사 및 시험

4.1 검사

검사는 4.2항에 따라 검사한다.

4.1.1 검사물의 크기 및 구성 방법

조달청에 매회 납품하는 양을 1 Lot로 구성한다.

4.1.2 시료의 크기 및 채취 방법

4.2항에 의한 전항목 시험을 할 수 있는 시험 시료를 KS Q 1003(랜덤샘플링 검사 방법)에 따라 랜덤하게 채취 한다.

4.1.3 검사방법

검사방법은 4.2항의 시험방법에 따라 시험하여 전 항목이 합격하면 그 Lot는 합격으로 한다.

4.2 시험방법

시험항목, 품질기준 및 시험 방법은 다음 표 1에 따른다.

표 1

시험항목	품질기준	시험방법
겉모양(외관)	외관은 매끄럽고 흠 및 날카로운 부분이 없고 용접상태는 양호하여야 한다.	육안으로 검사한다.
작동상태	이상이 없을 것	전원을 공급하고 적재 하중(공급 사양)의 120% 의 하중을 실어 up/ down 시험을 10회 이상 실시하였을 때 매회 작동상태를 확인한다.
금속부의 도막밀착성	도막 벗겨짐이 3개 이하일 것.	시험편의 도막에 예리한 칼로 바탕재에 닿도록 서로 직교하는 금을 11줄씩 긋고 1×1mm모눈을 100개 만든다. 그 위에 KS T 1058에 규정하는 셀로판 점착테이프를 붙인 후 다시 떼어 도막이 벗겨지는지를 조사한다.
도장 두께	30㎛ 이상일 것	박막 두께 측정기로 측정하여 30㎛ 이상일 것
내전압	견딜 것 (이상없을 것)	K60335-1 규격의 13.3 절에 따라 시험한다. (기초절연 1000V 1분간, 강화절연 3000V 1분간)
치수 (mm, W×H×D)	제품의 설계(표시)치수의 ± 5 mm	KS B 5209 강제줄자 등으로 측정 한다.

5. 포장 및 표시

5.1 포 장

포장은 제품에 손상이 가지 않도록 비닐 등으로 내포장과 완충 재료를      넣고 골판지 상자 등으로 외 포장을 한다.

5.2 표 시

표시는 잘 보이는 곳에 다음사항을 표시하여야 한다.

1) 규격명 및 모델명

2) 치수(W×H×D)

3) 제조자명 또는 그 약호

4) 전화번호

5) 사용 및 취급상의 주의사항

6) 소비전력

5.3 주 기

제품별 모양, 규격에 따라 호칭이 필요한 경우 이를 표기하여야 한다.

6. 용도 및 재원

6.1 용 도

공공기관, 학교, 회사 등 주어진 공간에 설치되어 영상으로 회의 및 교육 용도 등에 활용 한다.

6.2 재원

구분		규격
영사대	모델	VX-EV0	VX-EV0L	VX-EV0XL	VX-EV1L	VX-EV3XL	VX-EV5L	VX-EV6L	VX-EV5XL	VX-EV6XL
	형태	4각 매립형
	작동유형	슬라이드방식			자바라방식
	구동방식	전동식 승,하강방식(스위치 UP/DOWN)
	하강길이	30Cm	30Cm	35Cm	1M	3M	5M	6M	5M	6M
	외함케이스크기	450*550*450	600*650*450	700*700*500	700*700*500	800*900*620	700*800*800	700*800*800	800*900*800	800*900*800
	구동부포함높이	450	450	500	610	780	965	965	965	965
	내함케이스크기	375*495*320	525*495*320	625*645*350	575*575*320	675*775*320	575*675*380	575*675*380	675*775*380	675*775*320
	적재중량	10Kg	15Kg	15Kg	15Kg	40Kg	30Kg	30Kg	40Kg	40Kg
	재질	스틸
모터	모델명	AM35-10/14	AM35-10/14	538R6 38/14	538R6 38/14	660R6 60/14	660R6 60/14	660R6 60/14	660R6 60/14	60R6 60/14
	정격	230V 50~60Hz	230V 50~60Hz	220V 60Hz	220V 60Hz	220V 60Hz	220V 60Hz	220V 60Hz	220V 60Hz	220V 60Hz
	원산지	중국	중국	튀니지	튀니지	프랑스	프랑스	프랑스	프랑스	프랑스
기타	각도조절기능	없음
	상하조정기능	있음
옵션	무선리모컨	별도구매

6.3 기타 참고사항