가. 서울시 1인당 상수도 사용량(’16년～’12년) - 배수과

년도별 사용량	2012년	2013년	2014년	2015년 (10월말 기준)	2016년 (추정치)	비 고
1인1일평균급수량(ℓ/CD)	303	301	298	301	300

아. 2016년도 세부사업내역 (상수도사업본부 급수부)               (단위:백만원)

연번	부서	세부사업명	2015년 예산액	2016년 편성액	증감액	증감사유	담당자 (연락처)
1	계획 설계과	광암정수센터 취수원 이중화사업	365	120	-245	지방재정법에 따른 타당성조사 수수료 ※ 한국지방행정연구원에서 지방재정 영향에 대해 타당성조사 시행	최춘근 (3146-1415)
2	〃	국사봉배수지 건설공사	1,049	3,974	2,925	공사착공	김원수 (3146-1414)
3	〃	사당배수지 건설공사	444	2,000	1,556	공사착공	김형식 (3146-1416)
4	〃	낙산배수지 건설공사	-	156	156	신규사업	김원수 (3146-1414)
5	〃	수유6배수지 건설공사	-	229	229	신규사업	김형식 (3146-1416)
6	〃	우면산가압장 급수체계개선	-	367	367	신규사업	최영서 (3146-1417)
7	〃	입상활성탄 재생시설 건설공사	-	694	694	신규사업	최춘근 (3146-1415)
8	배수과	노후상수도관 (송배수관)정비	37,600	38,500	900	물가상승에 따른 사업비 증가	신근호 (3146-1437)
9	〃	배수관 소블록 물세척 추진	816	1,280	464	- 물가상승에 따른 임금인상 - 대형송배수관 관세척 시범사업 및 공기주입 세척 위한 시설물 설치	김지환 (3146-1434)
10	〃	무단수 급수체계 구축		537	537	신규사업	신근호 (3146-1437)
11	급수 설비과	간선배관부설	4,000	3,000	-1,000	공사물량 감소	홍원기 (3146-1473)
12	〃	역류방지밸브 설치사업	1,500	1,000	-500	계량기 교체원의 기간제 변경에 따른 설치비 제외	홍원기 (3146-1473)
13	〃	급수공사	24,391	21,046	-3,346	3년 평균 공사건수 및 공사비 감소	이재학(3146-1474)
14	〃	옥내 노후배관 교체지원	16,978	57,253	40,275	- 녹물출수로 인한 수돗물에 대한 불신감 해소 및 음용률 향상 위해 예산 집중투자 - 수도조례 개정에 따른 지원대상 전면 확대(85㎡이하 제한폐지) 로 신규 수요 증가 예상	권오정 (3146-1471)
15	〃	수도계량기 보호통 보온재등 정비	1,000	1,300	300	보호통 뚜껑 정비예산 추가	홍원기 (3146-1473)
16		음수대설치사업	7,517	10,438	2,921	음수대 구매 증가	이상환 (3146-1472)
17	급수 운영과	아리수 통합정보센터시스템 유지관리	1,651	1,594	감 57	- 2015년 아리수통합정보시스템 고도화사업 시행으로 유지관리 대상 물량 감소 - 정보화사업 유지관리요율 변경에 의한 감액 - 측정기수리 및 소모품 구매비감액	김인학 (3146-1462) 임문자 (3146-1463)
18	“	아리수 통합정보센터시스템 고도화	364	822	증 458	- 2015년 아리수통합정보시스템 고도화사업 시행에 따른 잔여 물량 반영 - 내용연수(10년)가 경과되어 성능 저하된 노후 수질자동측정기 교체 - 경내배수지의 수질을 실시간으로 감시하기 위한 수질자동측정기 설치	김인학 (3146-1462) 임준빈 (3146-1461)

자. 신규사업 편성내역 (상수도사업본부 급수부)

(단위:백만원)

연번	부서	사업명	예산 과목	예산액	사업개요	방침번호 (방침일자)	담당자 (연락처)
1	계획 설계과	낙산배수지 건설공사	시설비	156	- 배수지건설 용량 2,000㎥ - 송배수관부설 구경 400mm, 연장 670m	급수계획과 -4335 (2015.6.25.)	김원수 (3146-1414)
2	〃	수유6배수지 건설공사	시설비	229	- 배수지 건설용량 3,000㎥ - 송배수관 부설 구경 400~500㎜ 연장 1.07㎞	급수계획과 -4336 (2015.6.25.)	김형식 (3146-1416)
3	〃	우면산가압장 급수체계개선	시설비 및 시설 부대비	367	- 암사 저양정 송수펌프 교체 800Hp × 1대 - 양재가압장 설치 Q=185천톤/일, H=35m - 송배수관 부설 구경 1,500mm, 연장 362m	급수계획과 -5086 (2015.7.23.)	최영서 (3146-1417)
4	〃	입상활성탄 재생시설 건설공사	시설비 및 시설 부대비	694	- 입상활성탄 재생시설 18㎥/일 (9㎥×2기)	급수계획과 -5128 (2015.7.24.)	최춘근 (3146-1415)
5	배수과	무단수급수체계 구축	시설비	537	최적의 상수도관망 정비를 통한 효율적 급수운영과 더불어 누수 등 돌발 사고에 대비 지역 배수지간 연결관로 구축과 주요관로 복선화로 비상 상황에도 단수 없는 안정적인 급수공급 체계를 구축하기 위한 타당성 조사용역 시행	단수없는 안정적 급수체계 구축 계획 (본부장방침2015.06.05)	신근호 (3146-1437)

차. 신규사업 관련 방침서(계획)  --- 별도첨부