■ 경희궁 숭정전 보수·보강 및 배수로 정비공사 산출내역

구 분		내 용	수 량	금 액	비 고
숭정전 보수 공사	지붕(양성)	균열부 전체 양성면 미장부분 긁어내기 후 양성 바르기	18.16㎡	15,000,000원
		추녀 뒷뿌리	4.34㎡	5,000,000원
	중보 띠쇠보강	기존의 꺽쇠 제거 후 보강띠쇠 설치	4개소	5,750,000원
	가설공사	띠쇠체결을 통한 단면성능 보강	6개소	10,000,000원
	가설공사	보수ㆍ보강을 위한 가설공사	1식	16,000,000원
배수로 정비 공사	흙포장공사	유실 방지를 위한 흙포장 공사	760㎡	20,000,000원
	트렌치 설치 공사	배수를 위한 트렌치 설치 공사	15m	2,000,000원
	바닥포장 균열 보수공사	기존 바닥포장(콘크리트) 균열 보수 공사	550㎡	20,000,000원
	배수로 정비 공사	숭정문 정면 배수로 정비 공사	90m	25,000,000원
순 공 사 비(합 계)				118,750,000원
간접비, 재세공과금 포함(순공사비의 60%)				71,250,000원
총 합 계(순공사비+간접비, 재세공과금)				190,000,000원
부 가 가 체 세(총합계의 10%)				19,000,000원
총 공 사 비(총합계+부가가치세)				209,000,000원

1. 총공사비 :  209백만원

2. 설계비   :   23백만원

3. 합계     :  232백만원