오토바이구급대 무선헤드셋 구매

규격서

서울종합방재센터

통신연구팀

일 반 규 격 서

1. 적용범위

이 규격서는 서울종합방재센터에서 시행하는 블루투스 무선헤드셋 구매에 대하여 적용한다.

2. 계약자의 의무

가. 물품은 물품 규격서와 동등이상의 성능을 유지하는 규격으로 납품 되어야 한다.

나. 계약자는 물품납품 이전에 우리센터와 충분한 사전협의를 하여 물품의 규격을 숙지하고 이에 적합한 제품을 납품하여야 한다.

3. 물품규격

품목별 세부규격은 물품 규격서에 의한다.

4. 납품처리

가. 납품기한은 계약일로부터 30일 이내에 납품되어야 한다.

나. 물품은 우리센터에서 지정한 장소에 운반 설치하여야 한다.

다. 계약자는 물품 검수에 필요한 제반사항을 확인하여 검수가 원만히 이뤄질 수 있도록 준비하여야 한다.

5. 교육 및 지원

계약자는 납품 후 기기 사용에 대한 방문 교육을 실시하여야 한다.

6. 물품하자기간

가. 무상보증기간은 물품검수 완료일부터 1년간으로 한다.

나. 계약자는 고장수리 또는 하자보수 요구가 있을 경우 즉시 지원하여야 한다.

7. 이의신청 처리

이 규격서에 대해 쌍방이 서로 해석을 달리할 시는 우리센터의 해석에 따른다.

특 별 규 격 서

1. 구성

	품 명	규격	수량
1	블루투스 무선 헤드세트 (무선 이어세트, PTT 리모컨,PTT 동글)	- 블루투스 Ver2.0 호환 - 주파수 범의 : 2.40 ~ 2.48㎓ - 풍절음 차단 - 무선 사용거리 : 최대 10M이내	4
2	풋 스위치(Foot switch)	- IP67이상	4
3	충전기 세트	- 220v	4

2. 기능 및 규격

가. 무선 이어세트는 외부 소음을 차단, 깨끗하고 선명한 통화    가능하여야하며 외부 큰 소음(90dB) 환경에서도 낮은 목소리로 통화  가능하여야 한다.

나. 이어세트에 마이크와 스피커가 일체형으로 장시간 사용에도 귀가 아프지 않도록 특수 실리콘 코팅으로 편안한 착용감을 제공하여야 한다.

다. 이어세트는 헬멧을 착용하는데 불편함이 없어야 한다.

라. PTT 리모컨은 풋 스위치와 연결사용 가능하여야 한다.

마. 사용주파수대는 2.402∼2.408㎓이며, 휴대용 무전기와 5∼10미터 이내 거리에서 무전기 송신기능을 작동시켜야 한다.

바. 무전기 접속 송수신장치는 기존 무전기에 연결하여 사용할 수 있도록 하여야 한다.

사. 이 장비는 무전기와 떨어진 상태에서도 사용할 수 있도록 함은 물론 사용자가 양손을 자유롭게 이용할 있도록 조치되어야 한다.

아. 이동 중 사용이 가능하도록 소형 경량의 장비이어야 한다.

자. 방수형 PTT 리모컨은 버튼을 누르면 음성이 무선 이어세트를 통해 무전기로 전송되어야 한다.

차. 충전기는 충전 중 표시와 충전완료 표시가 되어야 한다.

3. 성능 및 특성

가.  헤드세트

○ 블루투스 규격 : Bluetooth Ver2.0호환

○ 주파수 범위 : 2,402~2,480GHz

○ 무선 사용거리 : 최대 10m이내

○ 동작온도 : -10℃ ∼ +60℃

○ 통화시간 : 최대 7시간

○ 대기시간 : 최대 200시간

○ 충전시간 : 3시간 이내

○ 송수신 표시 : LED 적용

나. 무선 PTT

○ 블루투스 규격 : Bluetooth Ver 2.0 호환

○ 주파수 범위 : 2.402 ~ 2.480GHz

○ 무선 사용거리 : 최대 10m 이내

○ 동작 온도 : -10°C ∼ +60°C

○ 통화시간  : 최대 7시간

○ 대기 시간 : 최대 200시간

○ 충전 시간 : 3시간 이내

○ 충전 표시 : LED

다. PTT 동글

○ 블루투스 규격 : Bluetooth Ver2.0호환

○ 주파수 범위 : 2,402 ∼ 2,480GHz

○ 무선 사용거리 : 최대 10m이내

○ 동작온도 : -10℃ ∼ +60℃

○ 송수신표시 : LED 적용

4. 검사 및 시험

○ 완제품의 색상 및 겉모양 등을 육안으로 검사한다.

○ 기능 동작 여부에 대해 시험한다.