‘12~’13년 급수설비(옥내급수관 정체수) 수질검사 실시안내

1. 깨끗한 수돗물 공급을 위해 협조하여 주시는 고객님께 깊은 감사를 드립니다.

2. 고객님께서 소유 또는 관리하고 있는 건축물은 수도법 제33조 및 동법 시행규칙 제22조의 3, 제23조에 의거 옥내급수관 상태검사 대상으로 아래와 같이 전문 검사기관에 검사를 의뢰, 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

아             래  -

○ 급수설비(옥내급수관 정체수) 수질검사대상

- 건축연면적 6만m2 이상인 다중이용건축물

- 국가 또는 지방자치단체가 설치하는 시설(국․공립시설)로서 건축연면적 5천m2 이상 시설

- 건축물 시설내 주차장 면적제외, 준공연도가 5년 미만인 건물은 검사에서 제외

○ 급수설비(정체수) 검사시기 : 준공검사 후 5년이 경과한 날로부터 2년주기

○ 급수설비(정체수) 검사방법 : 건물이 여러 동인 경우, 각 동마다 검사 실시

항목(7개)	탁도	수소이온 농도	색도	철	납	구리	아연
기준	1 NTU 이하	5.8 ~ 8.5	5도 이하	0.3 mg/L 이하	0.01 mg/L 이하	1 mg/L 이하	3 mg/L 이하

○ 수질검사 항목 및 기준

3. 제출기한(최종유예기간) : 2014. 1. 15 ~ 2014. 1. 29(2주)

- 제 출 처 : 동부수도사업소 시설관리과 (우>133-865 성동구 고산자로 10길 13<행당1동 142-1>)

담당자 : 정호남, ☏3146-2792, FAX 3146-2839

4. 만약, 상기 검사는 법정사항으로 실시하지 아니할 경우 건물의 소유자 또는 관리자는 수도법 제83조6호의 규정에 의거 불이익 처분 됨(2년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금등)을 알려드리오니 유의하시기 바랍니다. 끝.

2014.  1.    .

직인생략

동 부 수 도 사 업 소 장