붙임 #1

`

옥내급수관 조사표(종로-107)

2016년 10월 27일

1. 건물명 : 단독주택

2. 주  소  : 종로구 지붕로10길 10-7(숭인동)

3.건물규모: 지상1층  용도: 단독주택,  면적: 26.45㎡

4. 준공일 : 1920년  10월

5. 관재질 및 급수방식

관종	구경	급수방식	물탱크 위치	계량기위치	기타
아연도강관	15mm	직결	-	마당
보수이력

6. 수질검사 결과  : 잔류염소(0.12mg/L)․ 탁도(0.35NTU)

7. 수도계량기 함 조사   배관상태 : 양호      외부부식 여부 : 양호

8. 개선시 작업환경, 작업공간 등  : 양호

9. 현재 상태 점검

① 적수가 발생한 적이 있는가?  : 있음

․ 발생장소 :  개수대 냉ㆍ온 수도관

․ 조치사항 :  일시 퇴수 후 사용

② 수량 및 수압

․ 수량 (보통,  적다)

․ 수압 (보통, 약하다),       측정수압 : 2.9㎏/㎠

③ 밸브의 개폐에 이상 유․무 ( 유, 무)

10. 과거 누수사고 및 불출수 (누수지점, 현황, 보수방법 등을 상세히 적으시오)

․ ______년 ______월 ________________________________________________________

․ ______년 ______월 ________________________________________________________

․ ______년 ______월 ________________________________________________________

11. 현 상태 에서의 문제점 : 옥내급수관이 노후된 아연도강관으로 누수 및 녹물이 나오고 있어

배관교체가 필요함.

12. 향후개선 계획 : 옥내급수관 노후로 즉시 교체공사 예정.

따로붙임 : 일반건축물대장 1부.  끝.