옥내급수관 컨설팅보고서(305-공용배관)
접수번호		현장민원과-6493			결재	주무관	현장민원과장
보존기간		1년
결재일자		2014.8.1.
공개여부		비공개(6)
CU********1*******A12***************E0500-1&

가. 상담일시 : 2014년    8월    1일    금요일

나. 일반현황

고객접수번호	0952014027481	위 치	서울 도봉구 창5동 305-0 주공1단지아파트 공용배관
신청자 성명	관리소장	연 락 처	02-905-1694
계량기 구경	200(15)	건 물 명	아파트 공용배관(808세대 대상)

다. 옥내급수관 조사 및 진단내용

1. 1차진단(기초진단)

- 설문조사

· 옥내급수관 관로에서 누수발생여부 : (있음)

· 녹물출수 여부 :  수돗물이 정체되어 있는 수도꼭지를 틀면 녹물 출수

- 수질검사

잔류염소 (0.1mg/L이상)	탁도 (0.5NTU 이하)	철 (0.3mg/L 이하)	PH (5.8 ~ 8.5)	구리 (1 mg/L 이하)
		mg/L	-	-

촬영위치

저수조 입상관 및 횡주관

고가수조 입상관 및 횡주관

2. 2차진단(정밀진단)

- 내시경진단

· 내부 부식상태 :

· 부식생성물 발생으로 인한 단면 축소율 :    %

· 조사의견 :  관내시경 촬영결과 : 비내식성관

촬영위치 :

3. 3차진단 : (실시, 미실시)

· 조사의견 :  비내식성관으로 판정되어 불필요

200mm-85㎡이하 808세대 공용배관 지원 대상임

라. 상담내용 및 평가의견

1. 관 상태 설명 및 개선방법 안내 : 공용배관은 아연도강관으로 현재 부식이 진행중으므로 노후배관을 교체 및 갱생하도록 민원인에게 설명 및 안내

2. 수용가의 반응 :  수용가에서는 녹물이 출수되어 아연도 강관을 교체 또는 갱생