옥상 출입문 관리방법 안내

최근 아파트 등 고층건물에서 화재가 빈번하게 발생하고 있어 화재시 피난을 위한 옥상 출입문을 상시 개방하여 귀중한 생명을 보호하고자 다음 사항을 알려 드리오니 많은 관심과 협조 바랍니다.

❖ 건축법 시행령 제40조(옥상광장 등의 설치) 규정에 의거 옥상광장을 설치하여야 하는 대상(11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 1만 제곱미터 이상)에 해당되지 아니한 경우에는 옥상 출입문의 상시 개방의무는 없으나,

▶ 화재시 피난 등을 고려하여 옥상문을 개방하여야 합니다.

▶ 옥상 출입문에 잠금장치를 설치하고 관리하는 경우에는 아래와 같은 방법으로

옥상 출입문을 설치하도록 권장, 지도하고 있습니다.

⇒ 화재 등 비상시 자동 개폐되는 KFI인증 비상문 자동개폐장치 설치

⇒ 자동소화설비, 자동화재탐지설비 작동 시 자동 개방되는 구조

⇒ 관리사무소(방재실) 등에서 원격조작으로 자동 개방되는 구조

⇒ 옥상 출입문 직근에 열쇠보관함을 설치하여 보관함 개방 시 관리실에 경보되는 구조

⇒ 옥상 출입문 열쇠를 각 세대에 미리 지급하여 유사시 직접 개방이 가능하게 관리

❖ 공동주택 화재안전 메뉴얼

▶ 광진소방서 홈페이지 공지사항

▶ 광진소방서 예방과(민원실)

❖ 화재예방을 위한 입주민 안내 철저

▶ 정기적으로 안내방송 실시

▶ 승강기 또는 게시판 등 입주민이 수시로 확인 가능한 장소에 안내문(스티커) 부착

기타 궁금한 사항은 광진소방서 검사지도팀(☎02-452-3285)으로 문의하시기 바랍니다.

광진소방서