옥상 출입문 자동개폐장치 설치 안내

최근 아파트 등 고층건물에서 화재가 빈번하게 발생하고 있어 화재 시 입주민의 귀중한 생명을 보호하고자, 평상시에는 방범기능을 하고 화재 시 자동으로 개방되는 옥상 출입문 자동개폐장치 설치를 적극 권장하오니 많은 관심과 협조 부탁드립니다.

□ 주택건설기준 등에 관한 규정 제16조의2(출입문)

③ 주택단지 안의 각 동 옥상 출입문에는 「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제39조제1항에 따른 성능인증 및 같은 조 제2항에 따른 제품검사를 받은 비상문자동개폐장치를 설치하여야 한다. 다만, 대피공간이 없는 옥상의 출입문은 제외한다.  <신설 2016.2.29.-시행.>

※ 기존 공동주택은 자율설치 권장

◈ 비상문 자동개폐장치

▹ 동작원리

소방신호와 연동, 비상문 자동 개방

▹ 구    성: 제어부(화재신호 분석) +

개폐부(비상문 개폐조절)

※ 2016.2.29.이후 「주택건설 기준 등에 관한 규정」이 개정(자동개폐장치 의무화)

◈ 자동문개폐장치 설치도

① 화  재  발  생

□

② 자동화재감지기 동작

□

③ 수신기(소화전내 중계기)

□

④ 자동개폐장치 동작

□

⑤ 비 상 문  개 방

□

⑥ 입 주 민  대 피

마포소방서장