옥외광고물(간판) 점검 가이드

태풍‧호우 등 자연재해로 파손되거나 약해져 있는 옥외광고물(간판 등)이 흔들리거나 추락해 인명사고와 건물‧자동차 파손 등 재난사고로 이어져.

<옥외광고물(간판) 안전점검>

∘근  거 : 옥외광고물 등 관리법 시행령 제36조

∘대상 광고물

√ 가로형 간판 : 건물 4층 이상에 설치된 간판(입체형 제외), 한변 길이 10m 이상

√ 돌출간판 : 지면에서 높이 5m 이상이고, 한 면의 면적 1㎡ 이상

√ 옥상간판 : 전체 옥상간판

(높이 4m 미만의 볼링핀 모형, 도료나 입체형 표시 광고물 제외)

√ 애드벌룬 : 높이 4m 이상인 게시 시설물을 이용하여 설치

√ 지주이용간판 등 : 높이 4m 이상(공공시설‧교통시설이용광고물, 현수막 지정게시시설)

광고물 ↔ 브라켓‧볼트 벽체간 유격,

흔들림 발생시 보수‧재시공

용접부위 균열 → 재용접‧용접부위도장

광고물 균열, 파손, 뒤틀림, 외장파손

→ 보수‧수리 또는 철거

부식‧누수‧누전 → 하부 배수구 설치,

누전차단기 설치, 전기배선 재시공

조명 깜박임, 꺼짐, 부분 조명 켜짐

→ 형광등, 안정기 교체 등

⇨

	[ 옥외광고물 자가 점검 안내 ]
여름철 풍수해 대비 소규모 옥외광고물의 지속적인 안정성 확보를 위해 광고물 소유주(광고주·관리자 등)에게 서울좋은간판 홈페이지(http://goodsign.seoul.go.kr)를 통한 옥외광고물(간판) 자가 점검 자료 제공