「옥외탱크저장소 보수 작업 중 유의 사항」

◎ 최근 옥외탱크저장소의 수리를 위한 배관 용접‧용단으로 폭발사고가 반복적으로 발생하고 있습니다.

* ’21. 12. 전남 00업체 사망자 3명 / ’22. 3. 경기 00업체 사망자 2명 / ’22. 4. 충남 00업체 사망자 1명

◎ 유사 사고의 재발 방지를 위해 유의 사항을 다음과 같이 알려드립니다.

- 첫째, 옥외탱크저장소를 수리하기 전에 사업장 관계자는 탱크 내부의 위험물 및 유증기를 완전히 제거*하여야 합니다. 위험물 유증기는 불꽃에 의해 폭발을 발생시키기 때문입니다.

* (위반시) 안전관리자 및 대표에게 각각 벌금 1천5백만원이하 또는 과태료 500만원 이하

[위험물안전관리법 제36조제1호, 제38조제2항 및 제39조제1항제2호]

- 둘쨰, 위험물시설 수리 중에 해당 위험물안전관리자가 현장에서 안전 감독을 하여야 합니다.

* (위반시) 안전관리자 및 업체 대표에게 각각 벌금 1천만원 이하

[위험물안전관리법 제37조제1호 및 제38조제2항]

- 셋째, 하청업체 작업자에게 위험물 유증기의 폭발위험성과 용접기구 등의 안전 수칙을 사전에 숙지시켜야 합니다.

2022.   .   .

○○소방서장